**Argo 浮标**

数量：12套（配加溶解氧传感器） 预算：252万

部件清单：浮标主体、CTD传感器（集成在浮标主体上）、卫星收发器（集成在浮标主体上）、溶解氧传感器（集成在浮标主体上）

浮标参数指标

1、下沉深度： 2000米

2、使用寿命：4年约150次沉浮

3、电池：碱性电池或锂电池

4、定位和数据传输：ARGOS 或IRIDIUM

5、最高耐压：2000 dbar

6、可编程性：以每5-10米为间隔取100TP点和50TP点

7、剖面间隔时间：可以通过卫星在使用过程中控制

8、有规避浮冰的特性