**第一章 招标公告**

国信招标集团股份有限公司受中国特种设备检测研究院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对中国特检院游乐园和景区载人设备全生命周期检测监测与完整性项目进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

**项目名称**：中国特检院游乐园和景区载人设备全生命周期检测监测与完整性项目

**项目编号**：GXTC-18500119

**采购人联系方式：**

**采购人：**中国特种设备检测研究院

**地址：**北京市朝阳区和平街西苑2号

**联系方式：**王亚雄，010-59068103

**代理机构联系方式：**

**代理机构：**国信招标集团股份有限公司

**执行机构：**国信招标集团股份有限公司北京第三分公司

**代理机构联系人：**王星燏、李茂，010－87235132、87235123

**代理机构地址：**北京市海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨旁）

**一、招标项目性质、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **品目号** | **货物名称** | **数量（套）** | **用途** | **简要技术要求** | **预算金额（万元）** |
| 1 | 1-1 | 32通道16位数据采集仪 | 1套 | 检测 | 精度：满量程千分之一 | 47.6 |

**二、供应商（或投标人）的资格要求：**

（1）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力；

（2）按本招标公告的规定获取招标文件；

（3）本项目不接受联合体投标；

（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

（5) 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）的规定，即：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和/或重大税收违法案件当事人名单的供应商、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动。

**三、招标文件的发售时间及地点等：**

预算金额：47.6万元（人民币）

时间：2018年9月7日09:00至2018年9月14日16:30(双休日及法定节假日除外)

地点：北京市海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨旁）

招标文件售价：￥500.00元，本公告包含的招标文件售价总和，售后不退

招标文件获取方式：现场购买或电汇

**四、投标截止时间：**2018年9月29日 9:00时（北京时间）

**五、开标时间：**2018年9月29日 9:00时（北京时间）

**六、开标地点：**

北京市海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨旁）。

**七、其它补充事宜**

1、本招标公告仅在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上发布。

2、公告期限：5个工作日

3、投标人须以包为单位对该包中的全部内容/品目进行投标，不得拆分，不完整的投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。

**4、代理机构银行财务信息：**

**标书款、服务费账户（此账户仅收取标书款、招标代理服务费）：**

开户名称：国信招标集团股份有限公司北京第三分公司

开户行：中国工商银行股份有限公司北京四季青支行

账 号：0200245309201124106

行 号：102100024537

**投标保证金账户（此账户仅收取投标保证金）：**

开户银行：招商银行世纪城支行

户 名：国信招标集团股份有限公司北京第三分公司

账 号：110920865010201

行 号：308100005301

备注：以电汇方式购买招标文件或递交投标保证金、支付中标服务费须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、设备品目号及用途。

5、详细技术要求见第五章采购需求。

**八、采购项目需要落实的政府采购政策：**

1．对小微企业的产品给予价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；

2．鼓励采购节能环保产品（注：所采购的货物在采购期间内属于有效的“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”范围）。

**第五章 采购需求**

**第1包 品目1-1**

**32通道16位数据采集仪 技术规格**

一、技术要求

**\* 1.通道数：32个模拟通道/16个数字通道**

**\* 2.分辨率：16位**

**\* 3.最大采样率：100kHz**

**\* 4.精度：满量程千分之一**

**\* 5.工作温度：0~40℃**

6.输入电压范围：18/-5V，与供电负极有关

7.可编程增益：0.5~10000倍

8.桥路激励：0～18V，可对每个通道上进行独立调节

9.恒定电流激励：1～20mA

10.可编程的桥路设置：可以

11.最大额定输出，总体消耗限制：60mA

12.滤波器：自适应抗锯齿

13.输入阻抗：≥10MΩ

14.触发方式：双触发，①电平触发，②软件触发

15.供电电压：19～60V

16.可编程偏移补偿：可以

17.最大信号带宽：40kHz

18.插座上可用的感应线：可以

19.分流检查：2象限内部电阻

20.推荐的外部并联电阻：＞9.5KΩ

21.传感器ID：达拉斯

22.数据存储器：非易失性闪存，32通道20kHz采样率存储529s

23.可承受冲击：100g

24.通讯：100BaseTX WLAN

25.内置电池：内部可充电锂电池，可使用20分钟

26.接口：CrashLink, USB, CAN

27.备注：内置CAN记录器重量：不大于2.2千克

28.尺寸(长，宽，高)：不大于231×64×90mm

29.如验收、安装、测试或试运行中发现设备不符合合同时，将被看作性能不合格，买方有权按合同规定拒收并要求赔偿。

30.验收时卖方应提供该设备的出厂合格证。

二、售后服务要求

**\*1.设备安装、调试、验收合格并做完设备全部功能项测试合格后，方可进入保修期。保修期为1年。保修期内免费维修。保修期后提供终身优惠维修。**

2.保修期内的服务：在国家法定工作日内开机使用合格率应达到95%以上，如果不能达到，按1:2加倍延长保修期。卖方在接到买方维修电话后的24小时内到达用户现场维修或更换已损坏的零部件直至设备运转正常。

3.保修期后的服务：卖方在接到买方维修电话后的24-48小时内到达用户现场维修或更换已损坏的零部件直至设备运转正常。质量保证期结束后，卖方有责任对买方的设备提供良好的维保服务，并在投标文件中说明指定维保代理人的情况。

4.卖方应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。

卖方应在投标文件中声明北京地区有技术服务及有经验的技术人员，有备件库，能够提供技术支持和培训。

**\*5.交货期：签订合同后1个月内**

**验收标准：验收依据以合同文本和招标的承诺函为准。**