1包 冰箱：

　　1、★冷媒:R404A

　　2、★凝缩器:铝管中空式冷凝器

　　3、★产品获得‘医疗器械注册证’。厂家通过‘EN ISO 13485:2012’;‘ISO 14001:2004’;‘ISO 9001:2008’;‘BS OHSAS 18001:2007’管理体系认证 ，并获得‘中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证’

　　4、★有效容积：≥635L

　　2包 倒置显微镜：

　　★1.1 光学系统：具有无限远色差修正、反差修正双重校正光学系统;

　　★1.3 双光路均可实现升级DIC观察

　　★1.5 调焦最大行程>11mm，方便不同的样品都可以观察。配有通用样品夹和96孔板样品夹

　　3包 实验室玻璃器皿清洗消毒机：

　　★5. 双重加热器加热内部温度到60度时用于塑料器皿，93度热水便于去除油污和清洗器皿，快速干燥

　　★13. 强力热空气烘干器皿，烘干时间最长250分钟，温度38-70℃

　　★14. 工厂设置的≥10个循环程序，2个用户设定的循环程序，用户设定延时启动(到8小时)

　　4包 微生物现场快速检测系统：

　　★1. 一体化的便携箱装备的移动实验室、从样品采集、核酸提取、快速扩增到检测结果读取，全部操作在同一系统平台上完成

　　★2. 检测通量：可同时进行不少于9个样品的检测

　　★3. 可外接电源完成整个操作，也实验室可通过高能蓄电池单机使用，适合野外现场作业

　　5包 振荡培养箱：

　　★1 摇床可两台叠放使用，有效节省实验室面积，配有堆叠成套工具

　　★5 PID温度控制器，可精确检测和调控温度，温控精度为37°C下±0.1°C，温度均一性为±0.5°C

　　★31 智能能源控制的可加热门，确保减少低温应用时的冷凝。同时背部有排水管和滴水盘设计