**江西省鼎跃招标咨询有限公司关于江西省地质环境监测总站实验室设备采购项目(采购编号：JXDY2019-F0279)公开招标公告**

江西省鼎跃招标咨询有限公司受江西省地质环境监测总站的委托，就江西省地质环境监测总站实验室设备采购项目(采购编号：JXDY2019-F0279)进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一、项目名称：江西省地质环境监测总站实验室设备采购项目

二、采购编号：JXDY2019-F0279

三、采购项目内容、数量及清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **采购预算****(人民币)** | **简要技术要求** |
| 1 | 电感等离子体质谱仪（ICP-MS)（进口产品） | 1 | 套 | 1340000.00元 | 能够进行多元素快速测定，同时还可以进行同位素组成分析,详见招标文件。 |
| 2 | 原子荧光光度计 | 1 | 套 | 190000.00元 | 适用环境、农业、畜牧、质检、有色、地质、水质行业中样品中砷、汞、硒、铅、锗、锡、锑、铋、镉、碲、锌、金等十二种元素的痕量分析,详见招标文件。 |
| 3 | 全自动连续流动分析仪 | 1 | 套 | 980000.00元 | 不同分析通道模块包括相应的在线加热、消解、蒸馏、冷凝、萃取、还原、内置在线稀释等系统,详见招标文件。 |
| 4 | 直接进样测汞仪 | 1 | 套 | 320000.00元 | 仪器适用环境保护、地矿、冶金、煤炭、石化、土壤、给排水等领域样品中的汞含量测定,详见招标文件。 |
| 5 | 离子色谱（进口产品） | 1 | 套 | 340000.00元 | 输液泵：1套,详见招标文件。 |
| 6 | 电位滴定仪（进口产品） | 1 | 套 | 250000.00元 | 工作模式：具备DET动态滴定、MET等量滴定、SET终点设定滴定、MEAS测量、CAL校正等,详见招标文件。 |
| 7 | 全自动稀释配标仪 | 1 | 套 | 150000.00元 | 系统平台为无机专用仪器，结构件均为耐酸碱腐蚀设计，具有强力排风系统,详见招标文件。 |
| 8 | 全自动洗瓶机 | 1 | 套 | 120000.00元 | 进水要求：自来水/纯水；电源：220V/380V,详见招标文件。 |
| 9 | 微波消解（进口产品） | 1 | 套 | 340000.00元 | 采用双磁控管微波控制技术，微波输出功率≥1900W,详见招标文件。 |
| 10 | 万分之一电子天平 | 1 | 套 | 8500.00元 | 称重范围0.0001g-2g,详见招标文件。 |
| 11 | 离心机 | 1 | 套 | 10500.00元 | 最高转速：18000rpm,详见招标文件。 |
| 12 | 恒温水浴锅（4孔） | 1 | 套 | 1000.00元 | 额定电源：220V，50Hz,详见招标文件。 |
| 13 | 高压灭菌器（2套） | 1 | 套 | 6540.00元 | 压力：0.07MPa/cm2,详见招标文件。 |
| 14 | 超净工作台 | 1 | 套 | 4660.00元 | 净化级别：ISO 5(100级）,详见招标文件。 |
| 15 | 真空抽滤 | 1 | 套 | 1800.00元 | 一个抽真空组件,详见招标文件。 |
| 16 | 冷藏箱（冰箱） | 2 | 套 | 20000.00元 | 低温温度值：-16℃,详见招标文件。 |
| 17 | 电导率仪 | 1 | 套 | 2000.00元 | 触摸操作，自动检测，结果自动分析,详见招标文件。 |
| 18 | 离子计 | 1 | 套 | 9100.00元 | 测量范围：（0.000-14.000）PH/PX,(-1800-1800）mV,详见招标文件。 |
| 19 | 鼓风干燥机 | 1 | 套 | 3500.00元 | 温控范围50℃—300℃,详见招标文件。 |
| 20 | 浊度仪 | 1 | 套 | 3000.00元 | 量程：0-4000NTU,详见招标文件。 |
| 21 | 石墨电热板 | 1 | 套 | 1800.00元 | 程序升温,详见招标文件。 |
| 22 | 电炉10台 | 1 | 套 | 3000.00元 | 220V电源加热,详见招标文件。 |
| 23 | 台式悬浮物测量仪 | 1 | 套 | 3100.00元 | 测量范围：0-1000ppm,详见招标文件。 |
| 24 | 显微镜 | 1 | 套 | 2250.00元 | 正置显微镜,详见招标文件。 |
| 25 | 菌落计数器 | 1 | 套 | 2580.00元 | 计数器容量，可随时归零，0-LED显示999,详见招标文件。 |
| 26 | 恒温培养箱 | 1 | 套 | 8500.00元 | 50-600L,详见招标文件。 |
| 27 | 干燥灭菌箱 | 1 | 套 | 5600.00元 | 符合欧盟及中国B级标准,详见招标文件。 |
| 28 | UPS电源（15KAV带隔离变压器） | 1 | 套 | 38400.00元 | 容量：15KVA/12KW 工作频率：50HZ,详见招标文件。 |
| 29 | UPS电源（10KAV3台） | 1 | 套 | 108000.00元 | 容量：10KVA/8KW 工作频率：50HZ,详见招标文件。 |
| 30 | UPS电源（6KAV4台） | 1 | 套 | 101200.00元 | 容量：6KVA/4.8KW 工作频率：50HZ,详见招标文件。 |
| 31 | 球磨机 | 1 | 套 | 10000.00元 | 无声链条传动,详见招标文件。 |
| 32 | 原子吸收光度计（610） | 1 | 套 | 100000.00元 | 适用于食品卫生、地质冶金、化工环保、农业检测、水质监测、医药商检、教育科研等领域,详见招标文件。 |
| 33 | 实验室改造与辅助设备 | 1 | 套 | 2696970.00元 | 实验室辅助设备平面布置图,详见招标文件。 |
| 34 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 套 | 38000.00元 | 波长范围：190nm～1100nm,详见招标文件。 |
| 35 | 实验室资质认定 | 1 | 套 | 130000.00元 | 帮助实验室完成人员培训并取得江西省质量技术监督局颁发的检验检测机构资质认定证书,详见招标文件。 |

注：国产产品不允许提供进口产品参加投标；价格包括进口代理费用。

四、投标人的资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.须提供所投产品“电感耦合等离子体质谱仪（进口产品）、离子色谱（进口产品）、电位滴定仪（进口产品）”制造商或制造商中国分支机构或国内总代理商针对本次采购项目的有效的授权书和技术参数确认函（原件放入正本中）。

五、投标人其他要求：本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件时间和地点：有意向的投标人可从**2019年11月27日起至2019年12月03日09:00～12:00，14:30～17:00（北京时间）**（节假日除外）在江西省鼎跃招标咨询有限公司（江西省南昌市西湖区抚河北路117号（人民日报江西大厦）第13楼）购买招标文件（招标文件售价每份500.00元人民币，售后不退，购买招标文件时须携带：①法定代表人授权委托书原件；②营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一证件副本）（原件验后归还，复印件需加盖公章留存）。

七、招标公告期限：自公告发布之日起 5 个工作日。

八、投标截止时间和开标时间：2019年12月17日14:30时（北京时间）；开标地点：江西省鼎跃招标咨询有限公司（江西省南昌市西湖区抚河北路117号（人民日报江西大厦）第13楼），届时请投标的法定代表人或经正式授权的代表出席开标大会，签到时间以递交投标文件时间为准。

九、采购代理服务费：向中标人收取，收费标准详见本项目招标文件。

十、联系方式：

1. 采购单位：江西省地质环境监测总站

地址：南昌市青山湖区罗家镇

联系人：龚咤云

联系电话：18970022030

(2)采购代理机构：江西省鼎跃招标咨询有限公司

地址：江西省南昌市西湖区抚河北路117号(人民日报江西大厦)第13楼

联系人：徐颖、刘霞

联系电话：0791-87915286、15979153413

电子邮箱：543998555@qq.com

江西省鼎跃招标咨询有限公司