**招标项目采购需求**

说明：

1、本需求表中功能目标及技术指标不明确或有误的，请以详细正确的技术参数进行响应并承诺，同时填写“开标一览表”和“技术响应表”。

**2、本章采购需求表中，凡标注“▲”号的条款为关键指标或要求，不允许有负偏离，否则投标无效；未标注“▲”号的功能目标及技术指标中有负偏离（或未作响应）达5项（含）数以上的投标无效。**

3、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

4、本次采购将依据节能产品品目清单和认证证书实施政府强制采购，若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于政府强制采购节能产品的证明材料，否则相应标段投标无效。

5、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

6、项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

7、本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目要求及技术需求** | | | | | | | **备注** | |
| 项号 | 采购标的内容 | | 数量 | 单位 | 功能目标及技术指标 | | 层数 | 房间 |
| 规格（长\*宽\*高）mm | 参数要求 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-1 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东1 | 1-1 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东1 | 1-1 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东1 | 1-1 |
|  | 钢制试剂柜 | | 2 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东1 | 1-1 |
|  | 钢制工作台 | | 1 | 套 | 1400×700×780 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-1 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-1 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 1500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-1 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-1 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-2 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东1 | 1-2 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东1 | 1-2 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东1 | 1-2 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3600×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-2 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-2 |
|  | 钢制货架 | | 2 | 套 | 1200×600×2000 | 四块活动隔板，1.2mm钢板 | 东1 | 1-2 |
|  | 钢制试剂柜 | | 3 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东1 | 1-2 |
|  | 钢制货架 | | 1 | 套 | 1500×600×2000 | 四块活动隔板，1.2mm钢板 | 东1 | 1-2 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-2 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-2 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-3 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东1 | 1-3 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东1 | 1-3 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东1 | 1-3 |
|  | 钢制试剂柜 | | 4 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东1 | 1-3 |
|  | 钢制边台 | | 6 | 套 | 1500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-3 |
|  | 电源插座 | | 24 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-3 |
|  | 钢制工作台 | | 2 | 套 | 1400×700×780 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-3 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-3 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-4 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东1 | 1-4 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东1 | 1-4 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东1 | 1-4 |
|  | 钢制试剂柜 | | 9 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东1 | 1-4 |
|  | 钢制工作台 | | 3 | 套 | 1400×700×780 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-4 |
|  | 电源插座 | | 6 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-4 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 2920×600×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-4 |
|  | 电源插座 | | 6 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-4 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1400×600×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-4 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-4 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-5 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东1 | 1-5 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东1 | 1-5 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东1 | 1-5 |
|  | 钢制试剂柜 | | 2 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东1 | 1-5 |
|  | 钢制工作台 | | 1 | 套 | 1400×700×780 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-5 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-5 |
|  | 钢制试剂柜 | | 4 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东1 | 1-6 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 1500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-6 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-6 |
|  | 钢制工作台 | | 1 | 套 | 1400×700×780 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-6 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-6 |
|  | 钢制工作台 | | 1 | 套 | 1400×700×780 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-6 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-6 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3750×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-7 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-7 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1710×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-7 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-7 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-7 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东1 | 1-7 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东1 | 1-7 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东1 | 1-7 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-7 |
|  | 电源插座 | | 6 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-7 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5400×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-16 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-16 |
|  | 钢制试剂柜 | | 2 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东1 | 1-16 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-16 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东1 | 1-16 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东1 | 1-16 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东1 | 1-16 |
|  | 钢制工作台 | | 1 | 套 | 1400×700×780 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-16 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-16 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5400×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-17 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-17 |
|  | 钢制试剂柜 | | 2 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东1 | 1-17 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5200×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-17 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-17 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5200×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-18 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-18 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-18 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东1 | 1-18 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东1 | 1-18 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东1 | 1-18 |
|  | 钢制工作台 | | 1 | 套 | 1400×700×780 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-18 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-18 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3100×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-18 |
|  | 电源插座 | | 6 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-18 |
|  | 钢制试剂柜 | | 7 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东1 | 1-18 |
|  | 钢制边台 | | 6 | 套 | 1500×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-19 |
|  | 钢制试剂柜 | | 4 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东1 | 1-19 |
|  | 钢制工作台 | | 2 | 套 | 1400×700×780 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-19 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-19 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-19 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东1 | 1-19 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东1 | 1-19 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东1 | 1-19 |
|  | 钢制边台 | | 6 | 套 | 1500×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-20 |
|  | 钢制试剂柜 | | 3 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东1 | 1-20 |
|  | 钢制工作台 | | 2 | 套 | 1400×700×780 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-20 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-20 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-20 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东1 | 1-20 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东1 | 1-20 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东1 | 1-20 |
|  | 钢制试剂柜 | | 2 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东1 | 1-21 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 2700×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-21 |
|  | 电源插座 | | 6 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-21 |
|  | 钢制工作台 | | 2 | 套 | 1400×700×780 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-21 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-21 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-21 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-21 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 800×650×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-21 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东1 | 1-21 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东1 | 1-21 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东1 | 1-21 |
|  | 钢制试剂柜 | | 4 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东1 | 1-22 |
|  | 钢制边台 | | 6 | 套 | 1500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-22 |
|  | 钢制工作台 | | 2 | 套 | 1600×700×780 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-22 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东1 | 1-22 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东1 | 1-22 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东1 | 1-22 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东1 | 1-22 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东1 | 1-22 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面 | 西1 | 1-8 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西1 | 1-8 |
|  | 钢制试剂柜 | | 4 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西1 | 1-8 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面 | 西1 | 1-8 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西1 | 1-8 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 2700×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面 | 西1 | 1-8 |
|  | 电源插座 | | 6 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西1 | 1-8 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面 | 西1 | 1-8 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西1 | 1-8 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西1 | 1-8 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西1 | 1-8 |
|  | 钢制气瓶柜 | | 1 | 套 | 1200×500×1800 | 钢制结构,1.2mm钢板，三瓶 | 西1 | 1-8 |
|  | 钢制工作台 | | 1 | 套 | 1400×700×780 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西1 | 1-8 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏保护的插座 | 西1 | 1-8 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面 | 西1 | 1-8 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏保护的插座 | 西1 | 1-8 |
|  | 钢制试剂柜 | | 3 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西1 | 1-8 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面 | 西1 | 1-8 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西1 | 1-8 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西1 | 1-8 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西1 | 1-8 |
|  | 钢制气瓶柜 | | 1 | 套 | 1200×500×1800 | 钢制结构,1.2mm钢板，三瓶 | 西1 | 1-8 |
|  | 钢制工作台 | | 1 | 套 | 1400×700×780 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西1 | 1-8 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西1 | 1-8 |
|  | 钢制工作台 | | 1 | 套 | 1500×800×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西1 | 1-8 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西1 | 1-8 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3600×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面 | 西1 | 1-9 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西1 | 1-9 |
|  | 钢制试剂柜 | | 8 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西1 | 1-9 |
|  | 钢制工作台 | | 1 | 套 | 1400×700×780 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西1 | 1-9 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西1 | 1-9 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面 | 西1 | 1-9 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 2 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西1 | 1-9 |
|  | 滴水架 | | 2 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西1 | 1-9 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 2 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西1 | 1-9 |
|  | 钢制试剂柜 | | 5 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西1 | 1-10 |
|  | 钢制工作台 | | 1 | 套 | 1400×600×780 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西1 | 1-10 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西1 | 1-10 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面 | 西1 | 1-10 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西1 | 1-10 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西1 | 1-10 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西1 | 1-10 |
|  | 钢制边台 | | 6 | 套 | 1500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面 | 西1 | 1-10 |
|  | 电源插座 | | 24 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西1 | 1-10 |
|  | 钢制试剂柜 | | 5 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西1 | 1-11 |
|  | 钢制工作台 | | 1 | 套 | 1400×600×780 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西1 | 1-11 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西1 | 1-11 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面 | 西1 | 1-11 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西1 | 1-11 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西1 | 1-11 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西1 | 1-11 |
|  | 钢制边台 | | 6 | 套 | 1500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面 | 西1 | 1-11 |
|  | 电源插座 | | 24 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西1 | 1-11 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面 | 西1 | 1-12 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西1 | 1-12 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西1 | 1-12 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西1 | 1-12 |
|  | 钢制试剂柜 | | 2 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西1 | 1-12 |
|  | 钢制工作台 | | 1 | 套 | 1400×700×780 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西1 | 1-12 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西1 | 1-12 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面 | 西1 | 1-12 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西1 | 1-12 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面 | 西1 | 1-13 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西1 | 1-13 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西1 | 1-13 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西1 | 1-13 |
|  | 钢制试剂柜 | | 2 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西1 | 1-13 |
|  | 钢制工作台 | | 1 | 套 | 1400×700×780 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西1 | 1-13 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏保护的插座 | 西1 | 1-13 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面 | 西1 | 1-13 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏保护的插座 | 西1 | 1-13 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面 | 西1 | 1-14 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西1 | 1-14 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西1 | 1-14 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西1 | 1-14 |
|  | 钢制试剂柜 | | 2 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西1 | 1-14 |
|  | 钢制工作台 | | 4 | 套 | 1400×700×780 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西1 | 1-14 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西1 | 1-14 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 1500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面 | 西1 | 1-14 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西1 | 1-14 |
|  | 仪器底座 | | 1 | 套 | 2000×900×300 | 混凝土结构 | 西1 | 1-14 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面 | 西1 | 1-15 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西1 | 1-15 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西1 | 1-15 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西1 | 1-15 |
|  | 钢制试剂柜 | | 4 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西1 | 1-15 |
|  | 钢制工作台 | | 3 | 套 | 1400×700×780 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西1 | 1-15 |
|  | 电源插座 | | 6 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西1 | 1-15 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 1500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面 | 西1 | 1-15 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西1 | 1-15 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5905×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-4 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-4 |
|  | 钢制转角台 | | 1 | 套 | 1000×1000×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-4 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-4 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-4 |
|  | 钢制试剂柜 | | 4 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东2 | 2-4 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5400×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-5 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-5 |
|  | 钢制转角台 | | 1 | 套 | 1000×1000×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-5 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4200×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-5 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-5 |
|  | 钢制试剂柜 | | 4 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东2 | 2-5 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4800×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-6 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-6 |
|  | 钢制转角台 | | 1 | 套 | 1000×1000×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-6 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 950×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-6 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-6 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3200×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-6 |
|  | 电源插座 | | 6 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-6 |
|  | 钢制试剂柜 | | 4 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东2 | 2-6 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5250×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-7 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-7 |
|  | 钢制转角台 | | 1 | 套 | 1150×1150×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-7 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4000×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-7 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-7 |
|  | 钢制试剂柜 | | 4 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东2 | 2-7 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5250×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-8 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-8 |
|  | 钢制转角台 | | 1 | 套 | 1150×1150×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-8 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3900×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-8 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-8 |
|  | 钢制试剂柜 | | 4 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东2 | 2-8 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-9 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东2 | 2-9 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东2 | 2-9 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东2 | 2-9 |
|  | 钢制转角台 | | 1 | 套 | 1000×1000×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-9 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 2060×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-9 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东2 | 2-9 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东2 | 2-9 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东2 | 2-9 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-9 |
|  | 钢制天平台二 | | 6 | 套 | 1500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-19 |
|  | 网络插座 | | 6 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 东2 | 2-19 |
|  | 电源插座 | | 48 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-19 |
|  | 钢制天平台二 | | 2 | 套 | 1800×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-19 |
|  | 网络插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 东2 | 2-19 |
|  | 电源插座 | | 16 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-19 |
|  | 钢制试剂柜 | | 2 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东2 | 2-19 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 5400×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-20 |
|  | 网络插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 东2 | 2-20 |
|  | 电源插座 | | 40 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-20 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 4500×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-20 |
|  | 网络插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 东2 | 2-20 |
|  | 电源插座 | | 40 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-20 |
|  | 钢制试剂柜 | | 2 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东2 | 2-20 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5400×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-21 |
|  | 网络插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 东2 | 2-21 |
|  | 电源插座 | | 20 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-21 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 4500×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-21 |
|  | 网络插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 东2 | 2-21 |
|  | 电源插座 | | 40 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-21 |
|  | 钢制试剂柜 | | 2 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东2 | 2-21 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5400×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-22 |
|  | 网络插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 东2 | 2-22 |
|  | 电源插座 | | 20 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-22 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 4500×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-22 |
|  | 网络插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 东2 | 2-22 |
|  | 电源插座 | | 40 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-22 |
|  | 钢制试剂柜 | | 2 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东2 | 2-22 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5400×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-23 |
|  | 网络插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 东2 | 2-23 |
|  | 电源插座 | | 20 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-23 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 4500×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-23 |
|  | 网络插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 东2 | 2-23 |
|  | 电源插座 | | 40 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-23 |
|  | 钢制试剂柜 | | 2 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东2 | 2-23 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5400×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-24 |
|  | 网络插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 东2 | 2-24 |
|  | 电源插座 | | 20 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-24 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 4500×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-24 |
|  | 网络插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 东2 | 2-24 |
|  | 电源插座 | | 40 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-24 |
|  | 钢制试剂柜 | | 2 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东2 | 2-24 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5400×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-25 |
|  | 网络插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 东2 | 2-25 |
|  | 电源插座 | | 20 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-25 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 4500×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-25 |
|  | 网络插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 东2 | 2-25 |
|  | 电源插座 | | 40 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-25 |
|  | 钢制试剂柜 | | 2 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东2 | 2-25 |
|  | 钢制讲台 | | 1 | 套 | 1500×700×900 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-26 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 6500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-27 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-27 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-27 |
|  | 三口龙头及大水槽 | | 1 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 东2 | 2-27 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东2 | 2-27 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东2 | 2-27 |
|  | 钢制边台 | | 16 | 套 | 1500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-27 |
|  | 电源插座 | | 64 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-27 |
|  | 钢制试剂柜 | | 4 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东2 | 2-27 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 6300×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-28 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东2 | 2-28 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东2 | 2-28 |
|  | 三口龙头及大水槽 | | 1 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 东2 | 2-28 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东2 | 2-28 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东2 | 2-28 |
|  | 钢制试剂柜 | | 5 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东2 | 2-28 |
|  | 钢制中央台 | | 2 | 套 | 3600×1200×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西2 | 2-11 |
|  | 活动矮柜 | | 1 | 套 | 600×500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西2 | 2-11 |
|  | 电源插座 | | 32 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西2 | 2-11 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西2 | 2-11 |
|  | 单立柱试剂架 | | 1 | 套 | 4000×300×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 西2 | 2-11 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西2 | 2-11 |
|  | 钢制器皿柜 | | 2 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西2 | 2-11 |
|  | 钢制器皿柜 | | 2 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西2 | 2-12 |
|  | 钢制通风试剂柜 | | 2 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西2 | 2-12 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西2 | 2-12 |
|  | 单立柱试剂架 | | 1 | 套 | 4000×300×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 西2 | 2-12 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西2 | 2-12 |
|  | 钢制中央台 | | 2 | 套 | 4000×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西2 | 2-12 |
|  | 三口龙头及大水槽 | | 4 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 西2 | 2-12 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 4 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西2 | 2-12 |
|  | 滴水架 | | 4 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西2 | 2-12 |
|  | 双立柱试剂架 | | 2 | 套 | 2500×615×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 西2 | 2-12 |
|  | 电源插座 | | 16 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西2 | 2-12 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西2 | 2-13 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 2 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西2 | 2-13 |
|  | 滴水架 | | 2 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西2 | 2-13 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 2 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西2 | 2-13 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 5900×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西2 | 2-13 |
|  | 单立柱试剂架 | | 2 | 套 | 5900×300×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 西2 | 2-13 |
|  | 网络插座 | | 6 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 西2 | 2-13 |
|  | 电源插座 | | 32 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西2 | 2-13 |
|  | 钢制中央台 | | 4 | 套 | 4000×1200×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西2 | 2-13 |
|  | 活动矮柜 | | 2 | 套 | 600×500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西2 | 2-13 |
|  | 网络插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 西2 | 2-13 |
|  | 电源插座 | | 64 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西2 | 2-13 |
|  | 钢制边台 | | 6 | 套 | 4500×1000×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西2 | 2-14 |
|  | 活动矮柜 | | 3 | 套 | 600×500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西2 | 2-14 |
|  | 网络插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 西2 | 2-14 |
|  | 电源插座 | | 120 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西2 | 2-14 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 2700×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西2 | 2-15 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西2 | 2-15 |
|  | 网络插座 | | 1 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 西2 | 2-15 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西2 | 2-15 |
|  | 电源插座 | | 16 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西2 | 2-15 |
|  | 网络插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 西2 | 2-15 |
|  | 钢制工作台 | | 1 | 套 | 1500×750×780 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西2 | 2-15 |
|  | 网络插座 | | 1 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 西2 | 2-15 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西2 | 2-15 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 2700×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西2 | 2-16 |
|  | 网络插座 | | 1 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 西2 | 2-16 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西2 | 2-16 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 2600×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西2 | 2-16 |
|  | 网络插座 | | 1 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 西2 | 2-16 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西2 | 2-16 |
|  | 钢制天平台一 | | 2 | 套 | 900×600×850 | 40mm厚大理石台面，1.2mm钢板 | 西2 | 2-16 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西2 | 2-16 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西2 | 2-17 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西2 | 2-17 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西2 | 2-17 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西2 | 2-17 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4200×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西2 | 2-17 |
|  | 网络插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 西2 | 2-17 |
|  | 电源插座 | | 16 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西2 | 2-17 |
|  | 钢制边台 | | 6 | 套 | 4500×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西2 | 2-17 |
|  | 活动矮柜 | | 3 | 套 | 600×500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西2 | 2-17 |
|  | 网络插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 西2 | 2-17 |
|  | 电源插座 | | 120 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西2 | 2-17 |
|  | 钢制试剂柜 | | 3 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西2 | 2-17 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东4 | 4-2 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东4 | 4-2 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东4 | 4-2 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东4 | 4-2 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东4 | 4-2 |
|  | 钢制试剂柜 | | 3 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东4 | 4-2 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东4 | 4-3 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东4 | 4-3 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东4 | 4-3 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东4 | 4-3 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东4 | 4-3 |
|  | 钢制试剂柜 | | 3 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东4 | 4-3 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东4 | 4-4 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东4 | 4-4 |
|  | 单立柱试剂架 | | 1 | 套 | 3000×300×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 东4 | 4-4 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东4 | 4-4 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东4 | 4-4 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东4 | 4-4 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3400×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东4 | 4-4 |
|  | 电源插座 | | 6 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东4 | 4-4 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4750×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东4 | 4-5 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东4 | 4-5 |
|  | 单立柱试剂架 | | 1 | 套 | 3000×300×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 东4 | 4-5 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东4 | 4-5 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东4 | 4-5 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东4 | 4-5 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3400×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东4 | 4-5 |
|  | 电源插座 | | 6 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东4 | 4-5 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3100×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东4 | 4-6 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东4 | 4-6 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东4 | 4-6 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东4 | 4-6 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东4 | 4-6 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东4 | 4-7 |
|  | 电源插座 | | 6 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东4 | 4-7 |
|  | 钢制转角台 | | 1 | 套 | 1000×1000×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东4 | 4-7 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 2 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东4 | 4-7 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 2 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东4 | 4-7 |
|  | 滴水架 | | 2 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东4 | 4-7 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1400×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东4 | 4-7 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东4 | 4-7 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东4 | 4-8 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东4 | 4-8 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 2 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东4 | 4-8 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东4 | 4-8 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东4 | 4-8 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东4 | 4-8 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 3600×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东4 | 4-8 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东4 | 4-8 |
|  | 钢制中央台 | | 1 | 套 | 3600×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东4 | 4-8 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东4 | 4-8 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 6000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东4 | 4-9 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东4 | 4-9 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东4 | 4-9 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东4 | 4-9 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东4 | 4-9 |
|  | 钢制中央台 | | 2 | 套 | 3750×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东4 | 4-9 |
|  | 三口龙头及大水槽 | | 2 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 东4 | 4-9 |
|  | 滴水架 | | 2 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东4 | 4-9 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 2 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东4 | 4-9 |
|  | 双立柱试剂架 | | 2 | 套 | 3000×615×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 东4 | 4-9 |
|  | 电源插座 | | 16 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东4 | 4-9 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4800×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东4 | 4-10 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东4 | 4-10 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东4 | 4-10 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东4 | 4-10 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东4 | 4-10 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 6700×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东4 | 4-10 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东4 | 4-10 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东4 | 4-10 |
|  | 单立柱试剂架 | | 1 | 套 | 3000×300×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 东4 | 4-10 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东4 | 4-10 |
|  | 钢制通风试剂柜 | | 1 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东4 | 4-10 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东4 | 4-11 |
|  | 电源插座 | | 6 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东4 | 4-11 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东4 | 4-11 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东4 | 4-11 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东4 | 4-11 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东4 | 4-11 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东4 | 4-11 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1800×600×850 | 304不锈钢材质台面 | 东4 | 4-12 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东4 | 4-12 |
|  | 钢制更衣柜 | | 1 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，1.2mm钢板 | 东4 | 4-12 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3450×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东4 | 4-12 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东4 | 4-12 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东4 | 4-12 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东4 | 4-12 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东4 | 4-12 |
|  | 钢制器皿柜 | | 1 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东4 | 4-12 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东4 | 4-36 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东4 | 4-36 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 6000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东4 | 4-36 |
|  | 单立柱试剂架 | | 1 | 套 | 3000×300×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 东4 | 4-36 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东4 | 4-36 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西4 | 4-13 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西4 | 4-13 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西4 | 4-13 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西4 | 4-13 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4700×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西4 | 4-13 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西4 | 4-13 |
|  | 钢制中央台 | | 2 | 套 | 3750×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西4 | 4-13 |
|  | 三口龙头及大水槽 | | 2 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 西4 | 4-13 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 2 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西4 | 4-13 |
|  | 滴水架 | | 2 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西4 | 4-13 |
|  | 双立柱试剂架 | | 2 | 套 | 3000×615×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 西4 | 4-13 |
|  | 电源插座 | | 16 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西4 | 4-13 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西4 | 4-13 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 2 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西4 | 4-13 |
|  | 滴水架 | | 2 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西4 | 4-13 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 2 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西4 | 4-13 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4100×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西4 | 4-13 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西4 | 4-13 |
|  | 钢制通风试剂柜 | | 2 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西4 | 4-13 |
|  | 钢制通风试剂柜 | | 2 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西4 | 4-14 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西4 | 4-14 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550 ×450× 310 | 实验室专用 | 西4 | 4-14 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西4 | 4-14 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西4 | 4-14 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 2000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西4 | 4-14 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西4 | 4-14 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3800×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西4 | 4-14 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西4 | 4-14 |
|  | 钢制中央台 | | 2 | 套 | 3750×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西4 | 4-14 |
|  | 三口龙头及大水槽 | | 2 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 西4 | 4-14 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 2 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西4 | 4-14 |
|  | 滴水架 | | 2 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西4 | 4-14 |
|  | 双立柱试剂架 | | 2 | 套 | 3000×615×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 西4 | 4-14 |
|  | 电源插座 | | 16 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西4 | 4-14 |
|  | 钢制中央台 | | 2 | 套 | 3800×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西4 | 4-14 |
|  | 双立柱试剂架 | | 2 | 套 | 3800×615×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 西4 | 4-14 |
|  | 电源插座 | | 24 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西4 | 4-14 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西4 | 4-15 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 2 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西4 | 4-15 |
|  | 滴水架 | | 2 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西4 | 4-15 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 2 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西4 | 4-15 |
|  | 钢制天平台二 | | 5 | 套 | 900×600×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西4 | 4-16 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西4 | 4-16 |
|  | 钢制试剂柜 | | 3 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西4 | 4-16 |
|  | 钢制试剂柜 | | 3 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西4 | 4-17 |
|  | 钢制货架 | | 8 | 套 | 1200×600×2000 | 四块活动隔板，1.2mm钢板 | 西4 | 4-17 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 2500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西4 | 4-18 |
|  | 活动矮柜 | | 1 | 套 | 600×500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西4 | 4-18 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西4 | 4-18 |
|  | 网络插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 西4 | 4-18 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 2750×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西4 | 4-18 |
|  | 活动矮柜 | | 1 | 套 | 600×500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西4 | 4-18 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西4 | 4-18 |
|  | 网络插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 西4 | 4-18 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 2750×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西4 | 4-19 |
|  | 活动矮柜 | | 1 | 套 | 600×500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西4 | 4-19 |
|  | 网络插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 西4 | 4-19 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西4 | 4-19 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西4 | 4-20 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西4 | 4-20 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西4 | 4-20 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西4 | 4-20 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 2750×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西4 | 4-21 |
|  | 活动矮柜 | | 1 | 套 | 600×500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西4 | 4-21 |
|  | 网络插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 西4 | 4-21 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西4 | 4-21 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西4 | 4-21 |
|  | 网络插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，网络插座 | 西4 | 4-21 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西4 | 4-21 |
|  | 钢制工作台 | | 2 | 套 | 1200×600×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-11 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-11 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 1800×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-11 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-11 |
|  | 钢制试剂柜 | | 2 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西5 | 5-11 |
|  | 钢制试剂柜 | | 1 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西5 | 5-12 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5900×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-12 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西5 | 5-12 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西5 | 5-12 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西5 | 5-12 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 4500×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西5 | 5-12 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-12 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-12 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-12 |
|  | 钢制工作台 | | 1 | 套 | 1200×600×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-12 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-12 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4500×750×850 | 304#不锈钢台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-13 |
|  | 三口龙头 | | 1 | 套 | 237×173×562 | 实验室专用 | 西5 | 5-13 |
|  | 单口龙头 | | 5 | 套 | 20×172×445 | 实验室专用 | 西5 | 5-13 |
|  | 304#不锈钢水槽 | | 2 | 套 | 2000×500×100 | 1.2mm厚304#不锈钢材质，特殊 | 西5 | 5-13 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西5 | 5-13 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西5 | 5-13 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1400×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-13 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西5 | 5-13 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西5 | 5-13 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西5 | 5-13 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 2400×750×700 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-13 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-13 |
|  | 钢制工作台 | | 1 | 套 | 1200×600×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-13 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-13 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5600×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-14 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 2 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西5 | 5-14 |
|  | 滴水架 | | 2 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西5 | 5-14 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 2 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西5 | 5-14 |
|  | 单立柱试剂架 | | 1 | 套 | 3600×300×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 西5 | 5-14 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-14 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 1500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-14 |
|  | 钢制吊柜 | | 2 | 套 | 1500×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西5 | 5-14 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-14 |
|  | 钢制天平台一 | | 1 | 套 | 900×600×850 | 40mm厚大理石台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-14 |
|  | 钢制工作台 | | 1 | 套 | 1200×600×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-14 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-14 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5150×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-15-1 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西5 | 5-15-1 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西5 | 5-15-1 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西5 | 5-15-1 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-15-1 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4200×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-15-1 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 3600×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西5 | 5-15-1 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-15-1 |
|  | 钢制工作台 | | 2 | 套 | 1200×600×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-15-1 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-15-1 |
|  | 钢制试剂柜 | | 1 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西5 | 5-15-1 |
|  | 钢制试剂柜 | | 1 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西5 | 5-15-2 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 6700×900×600 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-15-2 |
|  | 电源插座 | | 28 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-15-2 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 7500×900×600 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-15-2 |
|  | 电源插座 | | 16 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-15-2 |
|  | 钢制中央台 | | 1 | 套 | 3000×1500×600 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-15-2 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-15-2 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-15-2 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西5 | 5-15-2 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西5 | 5-15-2 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西5 | 5-15-2 |
|  | 钢制工作台 | | 2 | 套 | 1200×600×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-15-2 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-15-2 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4600×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-16 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西5 | 5-16 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西5 | 5-16 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西5 | 5-16 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-16 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 3600×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-16 |
|  | 电源插座 | | 16 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-16 |
|  | 钢制边台 | | 4 | 套 | 1800×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-16 |
|  | 电源插座 | | 16 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-16 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-20 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-20 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-20 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西5 | 5-20 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西5 | 5-20 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西5 | 5-20 |
|  | 钢制工作台 | | 1 | 套 | 1200×600×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-20 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-20 |
|  | 钢制气瓶柜 | | 2 | 套 | 900×500×1800 | 钢制结构，1.2mm钢板，双瓶 | 西5 | 5-20 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-21 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-21 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 3600×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西5 | 5-21 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-21 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西5 | 5-21 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西5 | 5-21 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西5 | 5-21 |
|  | 钢制工作台 | | 1 | 套 | 1200×600×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-21 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-21 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3600×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-22 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 3600×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西5 | 5-22 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-22 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-22 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-22 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-22 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西5 | 5-22 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西5 | 5-22 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西5 | 5-22 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 7400×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-23 |
|  | 电源插座 | | 14 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-23 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-23 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西5 | 5-23 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西5 | 5-23 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西5 | 5-23 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 2050×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-24 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-24 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 3000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西5 | 5-24 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西5 | 5-24 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东6 | 6-1 |
|  | 两个龙头及大水槽 | | 1 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 东6 | 6-1 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东6 | 6-1 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东6 | 6-1 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东6 | 6-2 |
|  | 两个龙头及大水槽 | | 1 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 东6 | 6-2 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东6 | 6-2 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东6 | 6-2 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东6 | 6-3-1 |
|  | 两个龙头及大水槽 | | 1 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 东6 | 6-3-1 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东6 | 6-3-1 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东6 | 6-3-1 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东6 | 6-3-2 |
|  | 两个龙头及大水槽 | | 1 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 东6 | 6-3-2 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东6 | 6-3-2 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东6 | 6-3-2 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东6 | 6-4 |
|  | 两个龙头及大水槽 | | 1 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 东6 | 6-4 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东6 | 6-4 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东6 | 6-4 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5400×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东6 | 6-5 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东6 | 6-5 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东6 | 6-5 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东6 | 6-5 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 3750×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东6 | 6-5 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东6 | 6-5 |
|  | 钢制边台 | | 5 | 套 | 1800×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东6 | 6-5 |
|  | 电源插座 | | 20 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东6 | 6-5 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5400×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东6 | 6-5 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 5250×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东6 | 6-5 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东6 | 6-5 |
|  | 钢制气瓶柜 | | 1 | 套 | 900×500×1800 | 钢制结构,1.2mm钢板，双瓶 | 东6 | 6-5 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 6650×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东6 | 6-6-1 |
|  | 两个龙头及大水槽 | | 1 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 东6 | 6-6-1 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东6 | 6-6-1 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东6 | 6-6-1 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 5900×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东6 | 6-6-1 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东6 | 6-6-1 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东6 | 6-6-1 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东6 | 6-6-1 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东6 | 6-6-2 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东6 | 6-6-2 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5300×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东6 | 6-6-2 |
|  | 两个龙头及大水槽 | | 1 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 东6 | 6-6-2 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东6 | 6-6-2 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东6 | 6-6-2 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 3750×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东6 | 6-6-2 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东6 | 6-6-2 |
|  | 钢制气瓶柜 | | 1 | 套 | 900×500×1800 | 钢制结构,1.2mm钢板，双瓶 | 东6 | 6-6-2 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东6 | 6-7/6-8 |
|  | 两个龙头及大水槽 | | 1 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 东6 | 6-7/6-8 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东6 | 6-7/6-8 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东6 | 6-7/6-8 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东6 | 6-28 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东6 | 6-28 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东6 | 6-28 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东6 | 6-28 |
|  | 钢制中央台 | | 1 | 套 | 5200×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东6 | 6-28 |
|  | 电源插座 | | 20 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东6 | 6-28 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 8500×700×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东6 | 6-28 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5900×700×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东6 | 6-28 |
|  | 电源插座 | | 28 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东6 | 6-28 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西6 | 6-9-1 |
|  | 单立柱试剂架 | | 1 | 套 | 4500×300×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 西6 | 6-9-1 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西6 | 6-9-1 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西6 | 6-9-1 |
|  | 单立柱试剂架 | | 1 | 套 | 3000×300×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 西6 | 6-9-1 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西6 | 6-9-1 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西6 | 6-9-1 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 2 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西6 | 6-9-1 |
|  | 滴水架 | | 2 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西6 | 6-9-1 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西6 | 6-9-1 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3600×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西6 | 6-9-1 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 4500×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西6 | 6-9-1 |
|  | 电源插座 | | 6 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西6 | 6-9-1 |
|  | 钢制边台 | | 4 | 套 | 1800×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西6 | 6-9-1 |
|  | 电源插座 | | 16 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西6 | 6-9-1 |
|  | 钢制气瓶柜 | | 1 | 套 | 900×500×1800 | 钢制结构，1.2mm钢板，双瓶 | 西6 | 6-9-1 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西6 | 6-9-2 |
|  | 电源插座 | | 6 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西6 | 6-9-2 |
|  | 钢制试剂柜 | | 2 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西6 | 6-9-3 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5600×800×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西6 | 6-9-3 |
|  | 两个龙头及大水槽 | | 1 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 西6 | 6-9-3 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西6 | 6-9-3 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西6 | 6-9-3 |
|  | 单立柱试剂架 | | 1 | 套 | 4480×300×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 西6 | 6-9-3 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西6 | 6-9-3 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 7400×750×800 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西6 | 6-9-3 |
|  | 电源插座 | | 14 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西6 | 6-9-3 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3000×800×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西6 | 6-9-4 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 3000×300×2100 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西6 | 6-9-4 |
|  | 电源插座 | | 6 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西6 | 6-9-4 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1500×800×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西6 | 6-9-4 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 1500×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西6 | 6-9-4 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西6 | 6-9-4 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5600×800×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西6 | 6-9-4 |
|  | 两个龙头及大水槽 | | 1 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 西6 | 6-9-4 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西6 | 6-9-4 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西6 | 6-9-4 |
|  | 单立柱试剂架 | | 1 | 套 | 4480×300×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 西6 | 6-9-4 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西6 | 6-9-4 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西6 | 6-10 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西6 | 6-10 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西6 | 6-10 |
|  | 三口龙头及大水槽 | | 1 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 西6 | 6-10 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西6 | 6-10 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西6 | 6-10 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4400×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西6 | 6-10 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 5345×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西6 | 6-10 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西6 | 6-10 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 2 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西6 | 6-10 |
|  | 滴水架 | | 2 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西6 | 6-10 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西6 | 6-10 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西6 | 6-10 |
|  | 钢制高温台 | | 3 | 套 | 1800×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西6 | 6-10 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西6 | 6-10 |
|  | 钢制工作台 | | 4 | 套 | 1800×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西6 | 6-10 |
|  | 电源插座 | | 16 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西6 | 6-10 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 1500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西6 | 6-10 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西6 | 6-10 |
|  | 钢制试剂柜 | | 10 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西6 | 6-10 |
|  | 钢制通风试剂柜 | | 4 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西6 | 6-11 |
|  | 钢制中央台 | | 3 | 套 | 3750×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西6 | 6-11 |
|  | 三口龙头及大水槽 | | 3 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 西6 | 6-11 |
|  | 滴水架 | | 3 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西6 | 6-11 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 3 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西6 | 6-11 |
|  | 双立柱试剂架 | | 3 | 套 | 3000×615×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 西6 | 6-11 |
|  | 电源插座 | | 24 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西6 | 6-11 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 6500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西6 | 6-11 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 2 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西6 | 6-11 |
|  | 滴水架 | | 2 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西6 | 6-11 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 2 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西6 | 6-11 |
|  | 单立柱试剂架 | | 1 | 套 | 4500×300×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 西6 | 6-11 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西6 | 6-11 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 7500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西6 | 6-11 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 7500×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西6 | 6-11 |
|  | 电源插座 | | 14 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西6 | 6-11 |
|  | 钢制转角台 | | 1 | 套 | 1000×1000×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西6 | 6-11 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 6300×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西6 | 6-11 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 2 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 西6 | 6-11 |
|  | 滴水架 | | 2 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 西6 | 6-11 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 2 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 西6 | 6-11 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 4300×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 西6 | 6-11 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西6 | 6-11 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 3000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 西6 | 6-11 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 西6 | 6-11 |
|  | 钢制中央台 | | 1 | 套 | 4500×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东7 | 7-1 |
|  | 双立柱试剂架 | | 1 | 套 | 3000×615×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 东7 | 7-1 |
|  | 三口龙头及大水槽 | | 2 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 东7 | 7-1 |
|  | 滴水架 | | 2 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东7 | 7-1 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 2 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东7 | 7-1 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东7 | 7-1 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 4500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东7 | 7-1 |
|  | 电源插座 | | 16 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东7 | 7-1 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 4500×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东7 | 7-1 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 3000×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东7 | 7-1 |
|  | 钢制中央台 | | 1 | 套 | 4500×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东7 | 7-2-1 |
|  | 双立柱试剂架 | | 1 | 套 | 3000×615×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 东7 | 7-2-1 |
|  | 三口龙头及大水槽 | | 2 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 东7 | 7-2-1 |
|  | 滴水架 | | 2 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东7 | 7-2-1 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 2 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东7 | 7-2-1 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东7 | 7-2-1 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 2250×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东7 | 7-2-1 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 4500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东7 | 7-2-1 |
|  | 钢制吊柜 | | 2 | 套 | 4500×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东7 | 7-2-1 |
|  | 电源插座 | | 16 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东7 | 7-2-1 |
|  | 钢制中央台 | | 1 | 套 | 4500×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东7 | 7-2-2 |
|  | 双立柱试剂架 | | 1 | 套 | 3000×615×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 东7 | 7-2-2 |
|  | 三口龙头及大水槽 | | 2 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 东7 | 7-2-2 |
|  | 滴水架 | | 2 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东7 | 7-2-2 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 2 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东7 | 7-2-2 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东7 | 7-2-2 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 2250×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东7 | 7-2-2 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东7 | 7-2-2 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 4500×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东7 | 7-2-2 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东7 | 7-2-2 |
|  | 钢制中央台 | | 1 | 套 | 4500×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东7 | 7-3-1 |
|  | 双立柱试剂架 | | 1 | 套 | 3000×615×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 东7 | 7-3-1 |
|  | 三口龙头及大水槽 | | 2 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 东7 | 7-3-1 |
|  | 滴水架 | | 2 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东7 | 7-3-1 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 2 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东7 | 7-3-1 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东7 | 7-3-1 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 2250×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东7 | 7-3-1 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东7 | 7-3-1 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 4500×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东7 | 7-3-1 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东7 | 7-3-1 |
|  | 钢制试剂柜 | | 2 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东7 | 7-3-1 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东7 | 7-3-2 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 4500×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东7 | 7-3-2 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东7 | 7-3-2 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 7300×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东7 | 7-3-2 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东7 | 7-3-2 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东7 | 7-3-2 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东7 | 7-3-2 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东7 | 7-3-2 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东7 | 7-3-2 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东7 | 7-3-2 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东7 | 7-3-2 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东7 | 7-3-2 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 6000×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东7 | 7-3-2 |
|  | 钢制中央台 | | 1 | 套 | 4500×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东7 | 7-3-3 |
|  | 双立柱试剂架 | | 1 | 套 | 3000×615×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 东7 | 7-3-3 |
|  | 三口龙头及大水槽 | | 2 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 东7 | 7-3-3 |
|  | 滴水架 | | 2 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东7 | 7-3-3 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 2 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东7 | 7-3-3 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东7 | 7-3-3 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 2250×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东7 | 7-3-3 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 6300×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东7 | 7-3-3 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 6000×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东7 | 7-3-3 |
|  | 电源插座 | | 14 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东7 | 7-3-3 |
|  | 钢制边台 | | 3 | 套 | 1800×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东7 | 7-3-3 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东7 | 7-3-3 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东7 | 7-3-3 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东7 | 7-3-3 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东7 | 7-3-3 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东7 | 7-3-3 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东7 | 7-11-2 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东7 | 7-11-2 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东7 | 7-11-2 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东7 | 7-11-2 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东7 | 7-14 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东7 | 7-14 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东7 | 7-14 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东7 | 7-14 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东7 | 7-15 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东7 | 7-15 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东7 | 7-15 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东7 | 7-15 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东7 | 7-16 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东7 | 7-16 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东7 | 7-16 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东7 | 7-16 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东7 | 7-17 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东7 | 7-17 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东7 | 7-17 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东7 | 7-17 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东7 | 7-18 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东7 | 7-18 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东7 | 7-18 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东7 | 7-18 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东7 | 7-19 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东7 | 7-19 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东7 | 7-19 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东7 | 7-19 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东7 | 7-20 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东7 | 7-20 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东7 | 7-20 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东7 | 7-20 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5250×800×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东8 | 8-20 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东8 | 8-20 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1600×800×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东8 | 8-20 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东8 | 8-20 |
|  | 钢制中央台 | | 1 | 套 | 3750×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东9 | 9-12-1 |
|  | 双立柱试剂架 | | 1 | 套 | 3000×615×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 东9 | 9-12-1 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东9 | 9-12-1 |
|  | 三口龙头及大水槽 | | 1 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 东9 | 9-12-1 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东9 | 9-12-1 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东9 | 9-12-1 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3600×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东9 | 9-12-1 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东9 | 9-12-1 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东9 | 9-12-1 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 4500×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东9 | 9-12-1 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东9 | 9-12-1 |
|  | 钢制更衣柜 | | 1 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，1.2mm钢板 | 东9 | 9-12-1 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4700×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东9 | 9-12-1 |
|  | 单立柱试剂架 | | 1 | 套 | 3700×300×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 东9 | 9-12-1 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东9 | 9-12-1 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东9 | 9-12-1 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东9 | 9-12-1 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东9 | 9-12-1 |
|  | 钢制中央台 | | 1 | 套 | 3600×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东9 | 9-12-2 |
|  | 电源插座 | | 16 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东9 | 9-12-2 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4700×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东9 | 9-12-2 |
|  | 单立柱试剂架 | | 1 | 套 | 3700×300×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 东9 | 9-12-2 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东9 | 9-12-2 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东9 | 9-12-2 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东9 | 9-12-2 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东9 | 9-12-2 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3600×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东9 | 9-12-2 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东9 | 9-12-2 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东9 | 9-12-2 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东9 | 9-12-2 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 4500×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东9 | 9-12-2 |
|  | 钢制中央台 | | 4 | 套 | 4350×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东9 | 9-13-1/9-13-2 |
|  | 双立柱试剂架 | | 4 | 套 | 3600×615×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 东9 | 9-13-1/9-13-2 |
|  | 电源插座 | | 48 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东9 | 9-13-1/9-13-2 |
|  | 三口龙头及大水槽 | | 4 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 东9 | 9-13-1/9-13-2 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 4 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东9 | 9-13-1/9-13-2 |
|  | 滴水架 | | 4 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东9 | 9-13-1/9-13-2 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1500×600×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东9 | 9-13-1/9-13-2 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东9 | 9-13-1/9-13-2 |
|  | 钢制天平台二 | | 3 | 套 | 900×600×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东9 | 9-15 |
|  | 电源插座 | | 6 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东9 | 9-15 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 500×600×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东9 | 9-15 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东9 | 9-15 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4700×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东9 | 9-16 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东9 | 9-16 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东9 | 9-16 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东9 | 9-16 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东9 | 9-16 |
|  | 钢制货架 | | 4 | 套 | 1500×600×2000 | 四块活动隔板，1.2mm钢板 | 东9 | 9-17 |
|  | 钢制货架 | | 1 | 套 | 1200×600×2000 | 四块活动隔板，1.2mm钢板 | 东9 | 9-17 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 7900×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东9 | 9-21 |
|  | 电源插座 | | 16 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东9 | 9-21 |
|  | 钢制中央台 | | 1 | 套 | 6000×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东9 | 9-21 |
|  | 电源插座 | | 24 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东9 | 9-21 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5250×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东9 | 9-21 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东9 | 9-21 |
|  | 钢制货架 | | 5 | 套 | 1500×600×2000 | 四块活动隔板，1.2mm钢板 | 东9 | 9-25 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3600×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东9 | 9-26 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东9 | 9-26 |
|  | 钢制转角台 | | 2 | 套 | 1000×1000×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东9 | 9-26 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东9 | 9-26 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东9 | 9-26 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东9 | 9-26 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 2000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东9 | 9-26 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东9 | 9-26 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 2600×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东9 | 9-27 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东9 | 9-27 |
|  | 钢制转角台 | | 2 | 套 | 1000×1000×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东9 | 9-27 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 2000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东9 | 9-27 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东9 | 9-27 |
|  | 钢制气瓶柜 | | 1 | 套 | 900×500×1800 | 钢制结构,1.2mm钢板，双瓶 | 东9 | 9-27 |
|  | 钢制试剂柜 | | 6 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东10 | 10-1 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-1 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东10 | 10-1 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东10 | 10-1 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东10 | 10-1 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 4500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-1 |
|  | 电源插座 | | 20 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-1 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3600×400×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-1 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-1 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-2 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东10 | 10-2 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东10 | 10-2 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东10 | 10-2 |
|  | 钢制边台 | | 4 | 套 | 1500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-2 |
|  | 电源插座 | | 16 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-2 |
|  | 钢制中央台 | | 1 | 套 | 3000×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-2 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-2 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3600×400×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-2 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-2 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-3 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东10 | 10-3 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东10 | 10-3 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东10 | 10-3 |
|  | 钢制边台 | | 4 | 套 | 1500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-3 |
|  | 电源插座 | | 16 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-3 |
|  | 钢制中央台 | | 1 | 套 | 3000×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-3 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-3 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3600×400×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-3 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-3 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3600×400×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-4 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-4 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 4750×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-4 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 2 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东10 | 10-4 |
|  | 滴水架 | | 2 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东10 | 10-4 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 2 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东10 | 10-4 |
|  | 电源插座 | | 16 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-4 |
|  | 钢制转角台 | | 2 | 套 | 1000×1000×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-4 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4980×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-4 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-4 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 4500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-4 |
|  | 电源插座 | | 20 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-4 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3600×400×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-5 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-5 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4750×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-5 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东10 | 10-5 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东10 | 10-5 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东10 | 10-5 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-5 |
|  | 钢制转角台 | | 1 | 套 | 1000×1000×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-5 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5980×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-5 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-5 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 5000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-5 |
|  | 电源插座 | | 20 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-5 |
|  | 钢制工作台 | | 2 | 套 | 900×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-5 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-5 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3600×400×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-6 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-6 |
|  | 钢制中央台 | | 1 | 套 | 3000×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-6 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-6 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-6 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东10 | 10-6 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东10 | 10-6 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东10 | 10-6 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1920×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-6 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-6 |
|  | 钢制转角台 | | 2 | 套 | 1000×1000×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-6 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 4500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-6 |
|  | 电源插座 | | 20 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-6 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3600×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-7 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-7 |
|  | 钢制中央台 | | 2 | 套 | 3000×1400×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-7 |
|  | 电源插座 | | 24 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-7 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-7 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东10 | 10-7 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东10 | 10-7 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东10 | 10-7 |
|  | 钢制中央台 | | 1 | 套 | 3000×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-14-1 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-14-1 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-14-1 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东10 | 10-14-1 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东10 | 10-14-1 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东10 | 10-14-1 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-14-1 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-14-1 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-14-1 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4000×600×850 | 20mm厚陶瓷板台面 | 东10 | 10-14-1 |
|  | 单口龙头 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 实验室专用 | 东10 | 10-14-1 |
|  | 304#不锈钢水槽 | | 1 | 套 | 3500×450×300 | 1.2mm厚304#不锈钢材质，特殊 | 东10 | 10-14-1 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-14-1 |
|  | 钢制边台 | | 46 | 套 | 900×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-14-2 |
|  | 电源插座 | | 92 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-14-2 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-14-2 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东10 | 10-14-2 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东10 | 10-14-2 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东10 | 10-14-2 |
|  | 钢制讲台 | | 1 | 套 | 1500×700×900 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-14-2 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-14-2 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5000×400×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-16 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-16 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4500×600×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-16 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-16 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-16 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东10 | 10-16 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东10 | 10-16 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东10 | 10-16 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1800×600×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-16 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-16 |
|  | 钢制中央台 | | 3 | 套 | 4500×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-16 |
|  | 电源插座 | | 60 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-16 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1800×400×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-17 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-17 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4500×400×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-17 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-17 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-17 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-17 |
|  | 钢制中央台 | | 1 | 套 | 5000×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-17 |
|  | 电源插座 | | 20 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-17 |
|  | 钢制中央台 | | 1 | 套 | 5500×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-17 |
|  | 电源插座 | | 24 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-17 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-17 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东10 | 10-17 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东10 | 10-17 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东10 | 10-17 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-17 |
|  | 钢制天平台一 | | 2 | 套 | 900×600×850 | 40mm厚大理石台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-17 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-17 |
|  | 危险品防火柜 | | 1 | 套 | 595×600×1950 | EN14470-1和LAPI防火检测认证 | 东10 | 10-19 |
|  | PP酸碱柜 | | 4 | 套 | 900×500×2000 | PP结构，活动隔板 | 东10 | 10-19 |
|  | 钢制通风试剂柜 | | 3 | 套 | 900×500×850 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东10 | 10-19 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-20 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东10 | 10-20 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东10 | 10-20 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东10 | 10-20 |
|  | 电源插座 | | 6 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-20 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4700×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-20 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-20 |
|  | 钢制货架 | | 4 | 套 | 1500×600×2000 | 四块活动隔板，1.2mm钢板 | 东10 | 10-21 |
|  | 钢制货架 | | 1 | 套 | 1200×600×2000 | 四块活动隔板，1.2mm钢板 | 东10 | 10-21 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4100×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-22 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东10 | 10-22 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东10 | 10-22 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东10 | 10-22 |
|  | 电源插座 | | 6 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-22 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-22 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-22 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4200×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-24 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东10 | 10-24 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东10 | 10-24 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东10 | 10-24 |
|  | 电源插座 | | 6 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-24 |
|  | 钢制中央台 | | 1 | 套 | 3000×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-24 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-24 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4950×750×650 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-25/10-26 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 950×750×650 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-25/10-26 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-25/10-26 |
|  | 钢制中央台 | | 4 | 套 | 5400×1500×650 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-25/10-26 |
|  | 双立柱试剂架 | | 4 | 套 | 5400×615×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 东10 | 10-25/10-26 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 12 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东10 | 10-25/10-26 |
|  | 滴水架 | | 12 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东10 | 10-25/10-26 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 12 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东10 | 10-25/10-26 |
|  | 电源插座 | | 48 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-25/10-26 |
|  | 钢制中央台 | | 1 | 套 | 4950×1500×650 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-25/10-26 |
|  | 双立柱试剂架 | | 1 | 套 | 4950×615×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 东10 | 10-25/10-26 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 3 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东10 | 10-25/10-26 |
|  | 滴水架 | | 3 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东10 | 10-25/10-26 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 3 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东10 | 10-25/10-26 |
|  | 电源插座 | | 12 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-25/10-26 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5400×750×650 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东10 | 10-25/10-26 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 3 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东10 | 10-25/10-26 |
|  | 滴水架 | | 3 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东10 | 10-25/10-26 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 3 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东10 | 10-25/10-26 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东10 | 10-25/10-26 |
|  | 钢制货架 | | 5 | 套 | 1500×600×2000 | 四块活动隔板，1.2mm钢板 | 东10 | 10-27 |
|  | 钢制货架 | | 5 | 套 | 1500×600×2000 | 四块活动隔板，1.2mm钢板 | 东10 | 10-28 |
|  | 钢制货架 | | 3 | 套 | 1500×600×2000 | 四块活动隔板，1.2mm钢板 | 东10 | 10-29 |
|  | 钢制中央台 | | 3 | 套 | 3500×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-2 |
|  | 双立柱试剂架 | | 3 | 套 | 3500×615×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 东11 | 11-2 |
|  | 电源插座 | | 36 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-2 |
|  | 单口龙头及中水槽 | | 4 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东11 | 11-2 |
|  | 单口龙头 | | 4 | 套 | 170×50×180 | 实验室专用 | 东11 | 11-2 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 10000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-3 |
|  | 电源插座 | | 20 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-3 |
|  | 钢制中央台 | | 1 | 套 | 10000×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-3 |
|  | 双立柱试剂架 | | 1 | 套 | 10000×615×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 东11 | 11-3 |
|  | 电源插座 | | 28 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-3 |
|  | 钢制仪器柜 | | 1 | 套 | 800×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东11 | 11-3 |
|  | 单口龙头及中水槽 | | 4 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东11 | 11-3 |
|  | 单口龙头 | | 4 | 套 | 170×50×180 | 实验室专用 | 东11 | 11-3 |
|  | 钢制中央台 | | 1 | 套 | 3600×1800×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-4 |
|  | 电源插座 | | 16 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-4 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 4500×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-4 |
|  | 钢制吊柜 | | 2 | 套 | 4500×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东11 | 11-4 |
|  | 电源插座 | | 20 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-4 |
|  | 钢制转角台 | | 2 | 套 | 1000×1000×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-4 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-4 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 2 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东11 | 11-4 |
|  | 滴水架 | | 2 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东11 | 11-4 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 2 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东11 | 11-4 |
|  | 电源插座 | | 6 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-4 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-5 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 3000×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东11 | 11-5 |
|  | 电源插座 | | 6 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-5 |
|  | 钢制中央台 | | 1 | 套 | 3000×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-5 |
|  | 双立柱试剂架 | | 1 | 套 | 3000×615×1250 | 钢制结构，12mm碳纤维捧档杆 | 东11 | 11-5 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-5 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-5 |
|  | 三口龙头及大水槽 | | 1 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 东11 | 11-5 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东11 | 11-5 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东11 | 11-5 |
|  | 钢制吊柜 | | 1 | 套 | 3000×300×600 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东11 | 11-5 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-5 |
|  | 钢制通风试剂柜 | | 1 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东11 | 11-5 |
|  | 钢制讲台 | | 1 | 套 | 1500×700×900 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-12 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-12 |
|  | 钢制仪器柜 | | 5 | 套 | 800×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东11 | 11-12 |
|  | 钢制试剂柜 | | 2 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东11 | 11-12 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4400×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-12 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东11 | 11-12 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东11 | 11-12 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东11 | 11-12 |
|  | 电源插座 | | 6 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-12 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-13 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东11 | 11-13 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东11 | 11-13 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东11 | 11-13 |
|  | 钢制仪器柜 | | 2 | 套 | 800×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东11 | 11-14 |
|  | 钢制试剂柜 | | 3 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东11 | 11-14 |
|  | 钢制边台 | | 12 | 套 | 1600×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-14 |
|  | 电源插座 | | 48 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-14 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 6400×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-14 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东11 | 11-14 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东11 | 11-14 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东11 | 11-14 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-14 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 6350×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-14 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东11 | 11-14 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东11 | 11-14 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东11 | 11-14 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-14 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4600×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-14 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东11 | 11-14 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东11 | 11-14 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东11 | 11-14 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-14 |
|  | 钢制仪器柜 | | 2 | 套 | 800×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东11 | 11-15 |
|  | 钢制试剂柜 | | 3 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东11 | 11-15 |
|  | 钢制边台 | | 4 | 套 | 1600×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-15 |
|  | 电源插座 | | 16 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-15 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 6400×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-15 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东11 | 11-15 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东11 | 11-15 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东11 | 11-15 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-15 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 6350×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-15 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东11 | 11-15 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东11 | 11-15 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东11 | 11-15 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-15 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4600×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-15 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东11 | 11-15 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东11 | 11-15 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东11 | 11-15 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-15 |
|  | 钢制讲台 | | 1 | 套 | 1500×700×900 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-16 |
|  | 电源插座 | | 2 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-16 |
|  | 钢制试剂柜 | | 4 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东11 | 11-16 |
|  | 钢制边台 | | 2 | 套 | 1600×900×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-16 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-16 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5600×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-16 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东11 | 11-16 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东11 | 11-16 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东11 | 11-16 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-16 |
|  | 钢制试剂柜 | | 1 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东11 | 11-17 |
|  | 钢制天平台二 | | 5 | 套 | 900×600×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-17 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-17 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 1000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-18 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东11 | 11-18 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东11 | 11-18 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东11 | 11-18 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 4600×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-18 |
|  | 三口龙头及中水槽 | | 1 | 套 | 550×450×310 | 实验室专用 | 东11 | 11-18 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东11 | 11-18 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东11 | 11-18 |
|  | 电源插座 | | 8 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-18 |
|  | 钢制试剂柜 | | 4 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东11 | 11-20 |
|  | 钢制通风试剂柜 | | 4 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东11 | 11-20 |
|  | 危险品防火柜 | | 2 | 套 | 595×600×1950 | EN14470-1和LAPI防火检测认证 | 东11 | 11-21 |
|  | 钢制通风试剂柜 | | 1 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东11 | 11-21 |
|  | PP酸碱柜 | | 2 | 套 | 900×500×2000 | PP结构，活动隔板 | 东11 | 11-21 |
|  | 钢制货架 | | 4 | 套 | 1500×600×2000 | 四块活动隔板，1.2mm钢板 | 东11 | 11-22 |
|  | 钢制货架 | | 1 | 套 | 1200×600×2000 | 四块活动隔板，1.2mm钢板 | 东11 | 11-22 |
|  | 钢制货架 | | 8 | 套 | 1500×600×2000 | 四块活动隔板，1.2mm钢板 | 东11 | 11-23 |
|  | 钢制试剂柜 | | 5 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东11 | 11-25 |
|  | 钢制中央台 | | 1 | 套 | 4750×1500×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-25 |
|  | 三口龙头及大水槽 | | 1 | 套 | 800×460×320 | 实验室专用 | 东11 | 11-25 |
|  | 桌上型洗眼器 | | 1 | 套 | 66×66×260 | 实验室专用 | 东11 | 11-25 |
|  | 滴水架 | | 1 | 套 | 400×110×550 | 实验室专用，PP材质 | 东11 | 11-25 |
|  | 电源插座 | | 16 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-25 |
|  | 钢制试剂柜 | | 1 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东11 | 11-26 |
|  | 钢制器皿柜 | | 1 | 套 | 900×500×2000 | 钢制结构，活动隔板，1.2mm钢板 | 东11 | 11-26 |
|  | 钢制天平台一 | | 2 | 套 | 900×600×850 | 40mm厚大理石台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-26 |
|  | 电源插座 | | 4 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-26 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 5000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-26 |
|  | 电源插座 | | 10 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-26 |
|  | 钢制转角台 | | 1 | 套 | 1000×1000×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-26 |
|  | 钢制边台 | | 1 | 套 | 3000×750×850 | 20mm厚陶瓷板台面，1.2mm钢板 | 东11 | 11-26 |
|  | 电源插座 | | 6 | 套 | 100×100×80 | 钢制线盒，带漏电保护的五孔插座 | 东11 | 11-26 |
| **实验室台柜配套设备技术参数要求**  特别说明：技术参数要求中带▲符号的为本次实验室项目重要技术参数要求，投标人必须满足或优于。钢板厚度、喷涂厚度及实验家具承重等重要参数必须符合招标文件技术要求中的相关规定。采购人将根据招标文件技术要求在产品安装过程中委派设备监理工程师或采购人亲自到工地现场进行不定期抽检。  **一、实验室台柜整体技术参数**  **（一）产品符合标准（以下标准规范如有更新替代，按最新的执行）：**  1.《实验室家具通用技术条件》GB24820-2009；  2.《金属家具通用技术条件》GB/T3325-2017；  3.《金属家具质量检验及质量评定》QB/T1951.2-2013；  4.《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T18580-2017；  5.《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB/T18584-2001；  6.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005；  7.《国家电器设备安全技术规范》GB19517-2009；  8.《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T17657-2013；  9.《教学实验室设备 实验台（桌）的安全要求及试验方法》GB/T21747-2008；  10.《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011；  11.《实验室规划设计手册》；  各项标准有更新换代的，按现行最新标准执行。  **（二）技术要求：**  1.外形尺寸：长、宽、高误差≤2mm，邻边垂直度：台面对角线、框架对角线 1000mm的误差≤2mm，2000mm的误差≤3mm，3000mm的误差≤3mm；地脚平稳性：误差≤1mm；  2.涂层：各涂层均匀，涂层厚度≥75μm，钢制板材表面平整，无色差、无拼接、无明显凹凸、无毛刺、无斑点、无划痕、无碰伤等缺陷。木制贴面和封边部件严密、平整，无脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等现象，外表的圆角、倒棱均匀一致；  3.表面：面板表面不允许有划痕、麻点及压痕，实验台的台面均匀平整，边缘切割整齐，四边平直，无明显凹凸现象。所有柜体连接牢固，无缝隙，无松动现象；表面平整无明显变形；外露部分无毛刺及尖锐棱角；  4.承重性：所有实验台应有很强的稳定性及承重性能，每延米的承重在400kg以上；  5.零部件：零部件无断裂或劈裂现象，不会出现影响使用功能的磨损变形现象，可动部件（例如可调式地脚、活动隔板等）活动灵便，用于掀压不会出现永久性变形或松动，抗压能力符合实验台的要求。各种配件安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。金属配件应做除锈和防腐蚀处理。结构处螺丝或连接件不允许外露；  6.色泽：整套产品或成套产品色泽相似；  7.配件：各种配件不得有少件、漏钉、弯钉，启闭零件和配件应使用灵活；  8.装配:装配后产品外观尺寸符合设计要求，正视面无明显迸裂边、色差、碰伤、移位、划痕及裂缝等缺陷；各种配件安装严密、平整、牢固，结构处无迸裂、松动，不得有少件、漏订、透订等失误操作；施工过程中应注意成品的保护。采购人可以要求中标人按照实际需要对方案做出微调，最终的方案及图纸需经采购人确认后才能作为合同附件；  9.安全性要求：与人体接触的零部件不应有毛刺眼、刃口、尖锐的棱角和端头。  **（三）生产工艺要求：**  1.钢结构部件表面经静电粉末喷涂处理，平整光滑，无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等；  2.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无崩茬或松动，金属配件做除锈和防腐处理；  3.做工精细：表面平整、手感光滑，无划痕。所有工件几何尺寸精确，一致性好，平直度高，目测无弯曲与扭曲；铁件弯曲处，饱满、圆滑、自然；  4.金属表面处理：预处理采用脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程；喷涂采用环氧树脂有色粉末静电喷涂，在高温烘箱内固定成光滑表面。金属表面抗一定的化学物质。附着性能：不低于2级。防腐性能：24h，乙酸盐雾试验，不低于10级。冲击强度：无剥落、裂纹、皱纹。硬度性能：表面硬度相当于甚至好于H铅笔。  **（四）其它要求**  1.产品可任意拆卸组合，利于电气维修和清洁卫生；  2.具有预防、处置液态化学危险品渗透和溅落的考虑。带水池的实验台，实验台与水池的连接部，有防止潮湿、发霉、积尘的考虑。柜体内安装水管的，具有防止外部结露的技术；  3.具灵活拆卸组合的部分，以便于内部保洁、水电气管线维护、处理撒泼物质。同时便于移动和与其他台柜组合搭配；  4.工程验收时，会邀请相关材料厂家，以鉴定材料的真伪与品质。  **二、实验室台柜材质要求**  **(一)钢制实验台（中央台、边台、转角台、高温台、工作台、讲台）：**  1.台面：选用实验室专用 20mm 厚纳米级工业陶瓷台面，采用一体高温烧制成型，基材为一体实芯黑色胚体。台面下缘底部并加工至少宽2mm深3mm之止水槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面能耐强腐蚀，耐高温（1550度），耐磨，便于清洁。**投标文件中提供满足以下内容的检测报告复印件，未提供检测报告的投标无效；投标文件中技术响应与检测报告不一致的以检测报告为准**：  1.1▲放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果必须符合：内照射指数≤0.45；须提供检测机构出具的辐射限量检测报告；  1.2▲破坏强度要求：提供第三方检测机构出具的检测报告，检测结果为11930N及以上；  1.3▲断裂模数要求：提供第三方检测机构出具的检测报告，检测结果为：平均值≥44.1Pa，最小值≥43.6Pa；  1.4▲耐吸水率：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G，检测结果为平均值≤0.02%；  1.5▲腐蚀性要求：提供第三方检测机构出具的能满足实验室常用的不少于44种化学试剂的耐腐蚀性检测报告，检测结果无变化；  1.6▲承重安全；“静载测试”，台面抗破坏性载荷48小时不低于400kg；  1.7▲抗落球冲击：提供第三方检测机构出具的抗冲击检测报告，落差600mm，无裂痕和破损；  1.8▲抗釉裂：提供第三方检测机构出具的检测报告，且检测结果为无釉裂；  1.9▲莫氏硬度：提供第三方检测机构出具的莫氏硬度检测报告，检测结果不低于6级；  1.10▲耐刻刮：提供第三方出具的标准的检测报告，且表面耐划痕达到国家检测标准1级。  2.▲水槽台台面:采用实验室专用一体成型20mm厚纳米级工业陶瓷台面，四周止水边和台面为烧制一体成型结构，台面四边边沿呈蝶状隆起，加厚总厚度为 25mm。采用一体高温烧制成型，基材为一体实芯黑色胚体。台面下缘底部并加工至少宽2mm深3mm之止水槽，台面能耐强腐蚀，耐高温（1550度），耐磨，便于清洁。  3.箱体及门板：  3.1▲钢制柜体主结构、抽屉、门板、活动层板、试剂架、水电管道功能立柱、装饰封板等钢材基本厚度≥1.2mm冷连轧碳素钢板；表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理；供货时必须提供所投钢板生产厂家或材料经销商产品质量证明书原件；  3.2柜体门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂，夹层内具消音材料，配置门扣组及缓冲垫；  3.3抽屉面板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂，夹层内具消音材料；抽屉底部和四面抽墙为钢板一体成形设计，配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞，拆卸方便。  4.Z型钢架：  4.1钢架：采用40\*60\*2mm厚及以上方钢，整体焊接成z型结构，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理；  4.2钢架连接翼、固定片：材料采用2mm厚及以上镀锌钢板冲折制作，表面经电镀处理；调整脚螺杆采用ф8mm及以上镀锌钢和PVC防水底垫；  4.3活动背板：采用1.2mm厚冷连轧碳素钢板，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理；配暗扣拉手，不用辅助工具可手工拆卸。  5.柜体五金及配件：  5.1铰链：采用304及以上不锈钢材质合页铰链，180度开启；  5.2▲抽屉导轨：采用表面经环氧树脂粉末静电喷涂的钢制一体化高承载导轨；  5.3把手：采用304及以上不锈钢材质把手；  5.4门扣组：采用304及以上不锈钢材质的伸缩滚轮止动门扣组；  5.5层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的304及以上不锈钢材质；  5.6活动轮：采用高强度尼纶塑料，万向结构带有刹死功能，最低承载量不得低于80KG；  5.7固定螺丝：所有组装与固定用螺丝均为304及以上不锈钢材质的平头螺丝，不得采用有尖头的自攻螺丝以避免接触伤害。  6.其它要求：  6.1所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，各端面板，上/侧/底部柜体边框及垂直支柱都必须在同一水平面不可有突出；  6.2所有钣金表面接缝均应满焊，焊接处打磨平整以保持为连续的平滑表面，所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层；  6.3装饰封板材料、颜色要求与柜体相同，不得在现场直接以其它材料加工制作，所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露；  6.4所有钢制柜体、框架及支架等钢制家具按照标准工序采用环氧树脂粉末静电喷涂。  7.钢制实验台性能检测要求如下【**投标文件中提供满足以下内容的检测报告复印件（实验台、中央台、边台、转角台、高温台、工作台、讲台其中任意一个），标注“▲”部分未提供检测报告的投标无效；投标文件中技术响应与检测报告不一致的以检测报告为准**】：  7.1▲耐划痕：加载1.5N，无整圈连续划痕，检测结果：符合要求；  7.2▲力学性能：水平静载荷试验（600N，10次）、主桌面垂直静载荷试验（2000N，10次）、独立操作台垂直加载稳定性试验（有抽屉：750N），检测结果：符合要求；  7.3▲金属喷漆涂层理化性能：硬度≥H，冲击强度：无剥落、裂纹、皱纹，检测结果：符合要求；  7.4▲耐冷热循环：（80±2）℃，（120±10）min，（-20±3）摄氏度，（120±10）min，四个周期。无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色。检测结果：符合要求；  7.5▲耐龟裂性：（20±2）℃，24H，应≥1级；  7.6金属件外观要求：焊接件、喷涂层、冲压件，管材应无裂缝、叠缝、外露管口端面应封闭；焊接表面波纹均匀、高低之差不大于1mm，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象；冲压件无脱层、裂缝现象；喷涂层应无漏喷、锈蚀，喷涂层光滑均匀、色泽一致、应无流挂、皱皮、飞漆等缺陷，检测结果：符合要求。  **(二)钢制实验台附属配置：**  1.三口化验水龙头：  1.1主体：优质铜材；  1.2涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射；  1.3阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转，阀门采用超硬耐磨陶瓷阀芯，使用寿命可达65万次，在阀体闭合时可以承受3450Kpa的液压达1分钟；  1.4水嘴：可拆卸，材质可选铜质或PP；带防溅滤水器；  1.5鹅颈管：可360°旋转；  1.6折角管：可360°旋转；  1.7旋钮把手：高密度PP，耐腐蚀，手感舒适；  1.8肘动把手：高密度PP，耐腐蚀，防止二次污染；  1.9每套龙头下方须安装角阀，单套实验台中有多个龙头时须安装总水阀；  1.10性能检测要求如下【**投标文件中提供满足以下内容的检测报告复印件，标注“▲”部分未提供检测报告的投标无效；投标文件中技术响应与检测报告不一致的以检测报告为准**】：  1.10.1▲流量：在动态压力为0.3MPa±0.02MPa的水压下，不带附件，流量≥0.20L/s；  1.10.2盐雾试验：涂、镀层按GB/T10123进行24h酸性盐雾试验后，达到10级的要求；  1.10.3▲水嘴开关寿命试验：水嘴寿命达2×105次后，应符合密封性能的要求；  1.10.4▲水嘴密封性能：连接件：1.6MPa±0.05MPa，关闭阀芯，打开出水口，稳压60s±5s，无渗漏。阀芯：1.6MPa±0.05MPa，关闭阀芯，打开出水口，稳压60s±5s，无渗漏和0.05MPa±0.01MPa，关闭阀芯，打开出水口，稳压60s±5s，无渗漏。上密封：0.4MPa±0.02MPa，关闭阀芯，打开出水口，稳压60s±5s，无渗漏。  2.桌上型洗眼器：  2.1主体：优质铜材；  2.2阀体：止逆阀门可自动关闭；  2.3喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛；  2.4防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开；  2.5进水管：软性PVC管外覆不锈钢纺织网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏；  2.6模具成型，喷头可抽取，喷水呈雾状扩散且力度适中，快速彻底清洗眼球；  2.7性能检测要求如下【**投标文件中提供满足以下内容的检测报告复印件，标注“▲”部分未提供检测报告的投标无效；投标文件中技术响应与检测报告不一致的以检测报告为准**】：  2.7.1▲压力试验：在水温20℃条件下试验水压1.5MPA，保压5min，产品无渗漏；  2.7.2▲密封试验：在水温20℃条件下试验水压1.1MPA，保压2min，产品无渗漏；  2.7.3冲淋蓬头高度：冲淋洗眼器冲淋喷头高度（2120±50）mm；  2.7.4▲冲淋蓬头流量：在动态水压0.4MPA下，产品流量不小于75.7L/min；  2.7.5▲冲淋手拉阀开启时间：冲淋洗眼器冲淋手拉阀开启时间≤1S；  2.7.6冲淋手拉阀开启高度：冲淋洗眼器冲淋手拉阀高度（1370±50）mm；  2.7.7▲洗眼器喷头流量：冲淋洗眼器在动态水压0.25MPA，流量不小于1.5/min；  2.7.8洗眼器喷头高度：洗眼器喷头高度（1050±50）mm；  2.7.9▲洗眼器手推阀开启时间：洗眼器手推阀开启时间≤1S。  3.水槽：  3.1材质：高强度PP，耐强酸碱及有机溶剂；  3.2表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮；  3.3存水器：PP防虹吸瓶式，防止下水管道中臭气回流，每个水槽下面都要配备，防腐蚀，防止水管阻塞，并易于拆卸。耐酸碱、抗腐蚀；  3.4牢固性：每个水槽底部采用钢架支撑，增加强度；  3.5▲化学性质：水槽材质通过24种化学试剂【硫酸（试液浓度40%）/硝酸（试液浓度40%）/盐酸（试液浓度40%）/王水/氢氧化钠（试液浓度40%）/氢氧化钾（试液浓度40%）/硫化钠（试液浓度10%）/四氯化碳（试液浓度99.5%）/氯仿（试液浓度99%）/乙醇（试液浓度99%）/乙醚（分析纯）/丙酮（分析纯）/甲苯（分析纯）/高锰酸钾（试液浓度1%）/双氧水（分析纯）/碘酒（试液浓度2%）/红药水（试液浓度2%）尔马林（分析纯）/甘醇（分析纯）/硝酸银（试液浓度1%）/酚酞（试液浓度1%）/溴百里香酚兰（试液浓度1%）/甲基橙（试液浓度1%）/硫酸铜（试液浓度10%）】的浸泡试验，在常温下将样块浸泡在试剂中24小时没有变化。  4.滴水架：  4.1材质：PP新料，耐强酸，不易老化；  4.2结构：单面，可拆卸式滴水捧，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用；  4.3底座：采用PP材质，底部托盘中间设有排水孔，下设接水槽、引流管；  4.4滴水棒：采用PP材质一次成型，可拆卸，具有锁扣功能，方便使用；  4.5安装方式：壁挂式；  4.6性能检测要求如下【**投标文件中提供满足以下内容的检测报告复印件，标注“▲”部分未提供检测报告的投标无效；投标文件中技术响应与检测报告不一致的以检测报告为准**】：  4.6.1▲本体拉强度（kgf)：万能试验机，测试要求30或以上；  4.6.2▲抗拉强度（kgf/cm2）：测试要求240或以上；  4.6.3▲抗弯强度（kgf/cm2）：测试要求200或以上；  4.6.4▲承重测试（N）：实验室方法，测试要求50或以上；  5.电源插座：  5.1采用国标220V 10A或者16A（由用户根据实际需求选择）带漏电保护带漏电保护功能五孔插座，安全耐用；  5.2▲获得国家强制性产品认证证书（CCC）产品，投标文件中提供认证证书复印件；  5.3线盒：采用1.2mm厚冷连轧碳素钢板，模具冲压成型，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理；  5.4参考品牌：施耐德、西门子、公牛、正泰或其它同等档次品牌产品。  6.水电材质：  A、供水管： PP-R1.6Mpa管材，DN20\*2.3mm；  B、排水管： PVC管件，管径为DN50\*2.0mm；  C、电线：采用（GB-5023-2008）标准BV电线，截面积在4平方毫米。动力电源所选择的电线，要求是三相五线，并符合国家规定接线标准。  **(三)双立柱试剂架与单立柱试剂架：**  1.立柱：尺寸约为82\*30mm，采用1.5mm及以上镀锌冷轧钢板制作，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，两侧快装孔采用激光一次精准冲孔，立柱与台面采用螺栓连接；  2.层板：采用1.2mm及以上镀锌冷轧钢板制作，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，每层活动层板由立柱中间平层板和两侧翼挂板三片组成，快装孔连接安装，可按需调整高度或取下；  3.层板护栏：304及以上不锈钢材质或Φ12mm炭纤维材质，防止器皿及药品滑落；  4.双立试剂架按要求配置插座安装孔，每1.5米试剂架配置至少4个五孔插座。试剂架夹层内有足够空间供插座配线隐藏铺设。  **(四)钢制实验柜（试剂柜、通风试剂柜、吊柜、器皿柜、仪器柜、气瓶柜、更衣柜）：**  1.▲柜体：主体采用1.2mm冷连轧碳素钢板机加工而成，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力；  2.▲面板：主体采用1.2mm冷连轧碳素钢板机加工而成，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，其余材质同柜体，内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用；  3.层板：与柜体同等材质，箱体内设有托架，位置任意可调；  4.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异；  5.把手：采用304及以上不锈钢材质把手；  6.铰链：采用304及以上不锈钢材质合页铰链，180度开启；  7.工艺要求：钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角去毛刺；  8. 钢制实验柜性能检测要求如下【**投标文件中提供满足以下内容的检测报告复印件（实验柜、试剂柜、通风试剂柜、吊柜、器皿柜、仪器柜、气瓶柜、更衣柜其中任意一个），标注“▲”部分未提供检测报告的投标无效；投标文件中技术响应与检测报告不一致的以检测报告为准**】：  8.1▲金属喷漆涂层理化性能：硬度≥H，冲击强度：无剥落、裂纹、皱纹，检测结果：符合要求；  8.2▲强度和耐久性试验：拉门强度试验（30KG,10次）、拉门水平静载荷试验（80N，10次）、拉门猛关试验（3.0KG，10次）、拉门耐久性试验（2.0KG。50000次），检测结果：符合要求；  8.3金属件外观要求：焊接件、喷涂层、冲压件，管材无裂缝、叠缝、外露管口端面应封闭；焊接表面波纹均匀、高低之差不大于1mm，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象；冲压件无脱层、裂缝现象；喷涂层应无漏喷、锈蚀，喷涂层光滑均匀、色泽一致、应无流挂、皱皮、飞漆等缺陷，检测结果：符合要求；  8.4▲安全性要求：与人体接触的零部件不应有毛刺眼、刃口、尖锐的棱角和端头，检测结果：符合要求。  **(五) 危险品防火柜：**  1.柜体加工材料为优质低碳冷轧镀锌钢板；钢材厚度≥1.0mm，外喷90μm厚环氧树脂；  2.柜体内衬为MFC复合板材质，耐酸碱；  3.长条形镀锌钢把手；  4.柜体容量： 1升试剂瓶160～200个；  5.柜体贴有多国语言高可见安全警示标签，“保持柜门关闭”，“禁止烟火”；  6.柜体双层结构，配备70mm厚含高密度陶瓷纤维的特殊防火隔层；  7.活动层板共3层，采用镀锌钢材质，带蝶边处理，可单独储泄；  8.柜体底部配备高100mm防漏集液底盘，安全锁：2套；  9.门缝处配备遇高温会自动膨胀的密封条，能使防火柜内形成密闭空间，有效防止爆炸混合物的产生，柜顶设有直径100mm的通风对接口；通风口配备遇高温（温度≥70℃）会自动闭合的安全阻火阀；  10.柜门配有自动复位装置，开启后可自动闭合；同时还设计有维持门板开启的热敏固定装置，当室内温度高于50℃时，热敏固定装置会自动释放，关闭柜门，柜体配备内建式的接地装置以消除静电；  11.第三方防火检测：90分钟防火等级，投标文件中提供相关安全等级测试报告；  **(六) 钢制货架：**  1.立柱：40\*80\*1.2mm，梁40\*60\*1.2mm，采用1.2mm优质冷轧钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点；  2.隔板采用1.2mm优质冷轧钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点；  3.钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。隔板分为四层，隔板可调节，每层承重达200KG以上。  **(七) 钢制天平台一：**  1.每个天平台均为完整独立的落地型钢制框架结构设计，高度(含调整脚)为850mm；  2.框架以40×60×2.0 mm及以上的SS400矩形钢管整体焊接成型；  3.所有柜架部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树酯涂层；  4.所有柜架单元配备4个下衬有一体成型橡胶防振垫的镀锌螺杆调整脚，以支撑柜架及调节水平；顶部四个角落上须设计有防振垫安装座；  5.台面采用为分离式，中心镶有350\*400\*40mm厚天然大理石，设有减震垫，三级减震；台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；  6.台面置于钢制框架顶部，由安装于四个角落的高精度厚18mm及以上的复合材料防振垫予以挑空支撑。  **(八) 钢制天平台二：**  1.每个天平台均为完整独立的落地型钢制框架结构设计，高度(含调整脚)为850mm；  2.框架以40×60×2.0 mm及以上的SS400矩形钢管整体焊接成型；  3.所有柜架部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树酯涂层；  4.所有柜架单元配备4个下衬有一体成型橡胶防振垫的镀锌螺杆调整脚，以支撑柜架及调节水平；顶部四个角落上须设计有防振垫安装座；  5.采用厚20mm的陶瓷板制作（技术参数同钢制实验台陶瓷板台面）；台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；  6.台面置于钢制框架顶部，由安装于四个角落的高精度厚18mm及以上的复合材料防振垫予以挑空支撑。 | | | | | | | | |
| **二、涉及项目的其他要求** | | | | | | | | |
| ▲采购预算金额 | | | 712万元 | | | | | |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | | | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 | | | | | |
| 规范标准 | | | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 | | | | | |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | | | 见本表“功能目标及技术指标”。 | | | | | |
| 采购标的验收标准 | | | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。  2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 | | | | | |
| 其他技术及服务要求 | | | 无 | | | | | |
| **三、投标人的资信要求** | | | | | | | | |
| 政策性加分条件 | | | 符合节能环保等国家政策要求。 | | | | | |
| 质量管理、企业信用要求 | | | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 | | | | | |
| 能力或业绩要求 | | | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 | | | | | |
| 原厂商授权 | | | “功能目标及技术指标”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。 | | | | | |
| 产品资料及说明文件 | | | “功能目标及技术指标”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 | | | | | |
| ▲**四、商务条款（供应商商务条款响应与售后服务同一内容不相符的以低计算）** | | | | | | | | |
| 质保期 | | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于1年（“功能目标及技术指标”中有特殊要求的，按其要求执行）。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。 | | | | | | |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求（售后服务） | | 质保期内负责维修、更换零部件，除另行注明外，服务内容如下：  1、免费送货上门，免费由技术人员现场安装、调试合格，免费现场培训2-3人至掌握设备操作及日常维护。各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收。  2、出现故障必须在2小时内做出响应，24小时到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。  3、工程终验收合格，双方签署验收纪要后，即开始计算保修期，质保期内进行质量“三包”，质保期内非采购单位人为因素出现的质量问题，由供货方负责；质保期后，供货方提供三年的免费维护期，并负责终身维护。  4、所供货物不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。  5、至少一年二次电话回访以及对设备维护。 | | | | | | |
| 项目工期及地点 | | 1、项目工期：自合同签订后70日历日内整体完成供货安装调试。  2、交货地点：广西南宁市采购人指定地点。 | | | | | | |
| 付款条件 | | 无预付款，所有货物安装调试并验收合格后七日内，采购人支付合同总金额的97%，中标人须在采购人付款前开具合法、有效的发票给采购人。预留3%作为质量保证金，采购人开具质量保证金财务凭证给中标人，中标人若不能完全履行合同，质量保证金不予返还；中标人若完全履行合同的，在质保期满后，中标方凭质保金财务凭证到采购人财务部门办理无息退还手续。 | | | | | | |
| 报价及其他要求 | | 1、要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。  2、投标报价包含设备、随配附件、备品备件、辅助材料、工具、运抵指定交货地点、保险、现场安装、调试及验收的各种费用和售后服务、人工费、税金及其他所有成本费用的总和，合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。  3、现场施工中如出现与采购人需求表产生细微差别（如数量和尺寸变更）时，按采购人新要求进行修改，且不增加额外费用。 | | | | | | |
| **五、采购人对项目的特殊要求及说明** | | | | | | | | |
| 说明 | | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 | | | | | | |
| **核心产品** | | **本项目中“钢制中央台、钢制边台”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。** | | | | | | |
| 现场考察 | | 1、鉴于本服务项目需要根据项目实施场地做定制化设计及实施方案，投标人投标前应在规定时间内到达项目实施现场做现场实地勘查，以确保投标人明确了解真实的现场情况和项目实际需求，保证项目按时按质按量完成。**如投标人不参加勘察的，造成的后果由投标人自行承担**。  2、集中勘查时间：2019年 4 月 16 日上午9:30集中，考察现场所发生的费用由投标人自行承担，**逾期不候**。  3、联系人： **杨惟薇 ，电话： 13878834980 ；集中地点：广西大学资环材实验大楼一楼大厅。**  4、现场踏勘携带的资料：委托代理人持单位介绍信原件、个人有效身份证原件前往。 | | | | | | |
| **其他要求** | | **各投标人根据现场实地勘查情况，结合项目提供（包括但不限于）平面设计图、水电改造施工图、实验台柜产品单件图（三视图）、任意房间效果图等。** | | | | | | |
| **样品提交事宜** | | 1、样品如下：样式自定，材质按照招标文件：  （1）陶瓷台面样品：320\*320\*20mm，2块，斑点灰和浅蓝色颜色各一块。  （2）Z型钢脚片样品：795\*615\*40mm，1套，白色喷漆。  （3）实验台柜体样品：450\*550\*750mm，1套，配活动轮。  （4）双立柱试剂架样品：双立柱（305\*32\*1250mm）和挂片各1套。  （5）钢制线盒及插座样品：200\*100\*80mm，1套。  （6）实验台钢架活动轮样品：1套。  2、只提供部分样品的不得分；▲**未提供样品的，作无效标处理**。  3、样品提交时间及相关事宜：  （1）样品接收时间**：于2019年 4 月 19 日上午9时至10时止；**递交地点：**广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼），具体地点以交易中心实地安排为准。逾时不予接收。**  （2）各投标人样品不可共用，共用样品的投标人均作投标无效处理。  （3）样品递交地点与递交投标文件地点相同。样品及其包装物不允许有投标人的身份信息（如投标人名称、地址、电话、商标等），递交样品前请自觉对类似信息作密封隐藏处理，否则拒绝接受；中标人的样品不退还，作为验收依据之一。  （4）未中标的样品于质疑期结束后3个工作日内领回，逾期未领回的样品按无主物品处理。（逾期领取所造成的丢失责任由投标人自行承担。为防冒领，领取人须出示原递交样品人身份证原件。非原递交人来领取的，除须出示领取人身份证原件外，还须提交原递交样品单位的授权书原件，否则不予办理）。 | | | | | | |