## 桂林建银工程造价咨询有限公司中药研究设备采购（GXZC2018-G1-19800-GLJY）公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经财政部门批准的政府采购计划（采购计划编号：201808110001） 批准，现就**广西中医药大学中药研究设备采购项目**进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。

**一、采购项目名称：中药研究设备采购**

二、**采购项目编号：GXZC2018-G1-19800-GLJY**

三、**采购组织类型：部门集中采购**

**四、采购方式：公开招标**

**五、采购内容（具体内容详见采购文件：采购需求）**

**A分标：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项号** | **货物名称** | **数量** | **简要规格描述** |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 1台 | 一、工作条件  1、电源：220V，50Hz电源。  2、环境温度：4～55℃。  3、环境湿度：＜95%。  …… |

**B分标：**

| **项号** | **货物名称** | **数量** | **简要规格描述** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高速流式细胞仪 | 1台 | 1、光学系统：  ▲1.1配置固态平顶光斑激光器，激发波长分别为488nm(激光功率≥50mW)、和637nm(激光功率≥100mW)，保证最佳的激发效率；要求所有激光器平行排列，以便空间立体激发，避免共线干扰；可在用户现场升级加载405nm和561nm或532nm激光器，扩展实验应用范围。  …… |
| 2 | 生物安全柜 | 1台 | 1、垂直层流负压机型，70%循环，30%排气的层流方式，符合NSF49Class II Type A2标准设计。  ▲2、具有MOMENTUM气帘（强风帘）设计和高风速进风口可增强样品及人员保护。  …… |
| 3 | 三气培养箱 | 1台 | 1.1箱体：  1.1.1工作体积：165升  ▲1.1.2具有玻璃内门和可选纯铜内壁  …… |
| 4 | 二氧化碳培养箱 | 1台 | 一：技术参数  1工作体积：150升  ▲2具有玻璃内门和可选纯铜内壁  …… |
| 5 | 真空吸液系统 | 1台 | 1. ▲结构紧凑，配备有德国原装进口的、强劲的、高性能的、寿命长且耐化学腐蚀的ME 1C隔膜泵，控制真空度≥150mbar。  2. 泵可自动开关，无需踏板。  …… |
| 6 | 迷你离心机 | 2台 | 1．▲最大转速：6000转/分  2．▲最大离心力：2000×g  …… |
| 7 | 独立式五层双排斑马鱼养殖单元 | 1套 | 1.配置要求  1.1独立式五层双排斑马鱼养殖单元1套  …… |
| 8 | 研究级体视显微镜 | 1台 | 1．工作条件  1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度80%的环境条件下运行。  1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。  …… |
| 9 | 显微注射泵系统 | 1台 | 1、微电脑控制器： 全触屏液晶显示及操作屏  2、总注射/抽吸样品量： 4200nL  …… |
| 10 | 纯水系统 | 1台 | 1.该系统以自来水作为进水，连续生产纯水以及超纯水。纯水产水量：≥10L/H，配备25L储水箱，水质达到10 MΩ•cm＠25℃，符合国际标准，比如CLSI, CLRW, ISO 3696: 的1, 2, 3级水，ASTM D1193-06, 美国药典标准（USP）, 欧洲药典标准（EP）和日本药典标准（JP）。  …… |
| 11 | 脑定位手术系统 | 1台 | 一、配置：单臂数显脑立体定位仪、小鼠适配器、高速颅骨钻、钻头 5/pkg、微量注射泵、清醒微量给药系统(PE/PVC管路、单通道转环、转环支架（塑料）、栓绳、颈静脉置管、马甲。  …… |
| 12 | 二氧化碳培养箱 | 1台 | 配置：主机、带孔搁板4块、说明书、减压阀；一、技术参数：1、容量：170升  …… |
| 13 | 超微量紫外可见光分光光度 | 1台 | 配置清单（整机原装进口）：主机1套，软件1套，≥7英寸多点电容式触摸显示器1个。  …… |
| 14 | 小型台式高速冷冻离心机 | 1台 | 配置：主机一台，标准F-35-6-30（6x15/50mlFalcon）角转头一个，转速为7830rpm、离心力为7197g，  …… |
| 15 | 通用电源 | 1台 | 配置：主机1台、电源线1根、说明书1本 技术参数： 1．电压10–500V 2.电流4–400 mA 功率75 W (最大)  …… |
| 16 | 超低温冰箱 | 1台 | 技术要求及配置：1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz 2、样式：立式  …… |
| 17 | 医用冷藏箱 | 1台 | 参数配置:一、产品技术规格1、整体结构：电加热单门 2、外部尺寸（宽\*深\*高）：665\*710\*1965 mm  …… |
| 18 | 边台 | 9米 | 格750\*850mm 钢木结构；理化板台面。1、台面：采用12.7mm厚优质实芯理化板台面，  …… |
| 19 | 试剂架 | 8米 | 规格：250\*700mm 技术参数：铝玻结构，采用铝合金90×40×2mm立柱，经酸洗磷化、电泳后，表面经环氧树脂高压静电粉沫喷涂，高温固化处理。  …… |
| 20 | 水槽水嘴 | 1套 | 规格：550\*450\*310mm 一、水嘴技术要求：1.类型：实验室水嘴，为达到实验用水清洁度的要求、保证水龙头使用寿命的目的，必须采用末端配有过滤网的实验室专用水龙头，能有效阻止水中杂质进入水龙头，使实验室用水更加清洁，降低陶瓷阀芯被损坏的机率；  …… |
| 21 | 不锈钢边台 | 2米 | 规格750\*850mm 参数：1、使用材料：全SS304不锈钢，厚度≥1.2mm不锈钢材质制作，无柜体，可多张拼接，长度根据现场尺寸定制  …… |
| 22 | 冷冻干燥机 | 1台 | ▲直立式不锈钢冷阱  集冰量2.5L，除水量2L/24小时，冷阱体积：4.4L  …… |
| 23 | 低温离心机 | 1台 | 一、性能要求  1、最高转速（rpm):15000；RCFmax（xg):21500；  2、最大容量：1.5/2ml×24or 0.5ml×24(T15A62生物安全转头)；  …… |
| 24 | 药品冷藏 柜 | 1台 | 390升,能效等级：一级，安全门锁设计，防止随意开启，2-8度，微电脑控制，箱内温度均匀，湿度范围35%-75% |
| 25 | 半制备高效液相色谱仪 | 1台 | 1、系统配置  包含: 双柱塞往复式并联高压泵二个，制备用梯度混合器，自动清洗泵，二极管阵列检测器，制备柱架，系统控制单元(可网络控制)，原装工作站软件，电脑和打印机，手动进样器，馏分收集器，工具包、耗材各一套。  …… |
| 26 | 倒置显微镜 | 1台 | 一、工作条件  1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度80%的环境条件下运行。  1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。  …… |
| 27 | 高效液相色谱仪——二极管阵列检测器 | 1台 | 一、操作环境  工作电压：100V—230V，600VA  工作温度：4-35℃  相对湿度：20到85%  …… |
| 28 | 高效液相色谱仪——紫外检测器 | 1台 | 一、操作环境  工作电压：100V—230V，600VA  工作温度：4-35℃  相对湿度：20到85%  …… |

**六、采购预算价（人民币）：A分标：人民币35万元；B分标：342.3万元。**

**七**、**合格投标人的资格要求**

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购货物，具备法人资格的供应商。

3.属于医疗器械的设备须提供投标人有效的医疗器械经营许可证（或医疗器械生产许可证）。

4.本项目不接受未购买本招标文件的供应商投标。

5.本项目不接受联合体投标。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

**八、招标文件的获取**：

1.获取时间：自本公告发布之时起至2018年9月29日止的正常工作时间，正常工作时间是指每天上午8时30分到12时00分，下午14时30分到17时00分,双休日和法定节假日不办理业务。

2.获取地点：桂林建银工程造价咨询有限公司（南宁市桂雅路11号麒麟商务大厦B单元6层606）

3. 招标文件售价：招标文件工本费每本300元，售后不退。

**九、投标保证金**：

投标保证金人民币：A分标：3000.00元；B分标：30000.00元；

投标人必须于投标截止时间2018年 10月23日9时30分前将投标保证金以转账或电汇的非现金形式交到桂林建银工程造价咨询有限公司指定账户并到账【开户名称：桂林建银工程造价咨询有限公司南宁分公司，开户银行：中国银行南宁市桃源东支行（网银支付可选中国银行南宁市邕州支行），银行账号：621 057 485 670】**，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。**

**十、投标截止时间和地点**：

投标文件递交时间：2018年10月23日9时00分-9时30分

投标人应于2018年10月 23日9时30分前将投标文件密封送交到广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

**十一、开标时间及地点**：

本次招标将于2018年 10月23 日9时30分在广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）开标。

**十二、网上查询地址：**

[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)（中国政府采购网）、www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、[www.gxzbtb.cn](http://www.gxzbtb.cn)（广西公共资源交易中心网站）

**十三、本采购项目落实的政府采购政策：**

1.政府采购促进中小企业发展。

2.政府采购支持采用本国产品的政策。

3.强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

4.政府采购促进残疾人就业政策。

5.政府采购支持监狱企业发展。

**十四、业务咨询：**

1.采购人：广西中医药大学

联系人：黄老师；联系电话：0771-4733924

地址：南宁市五合大道13号

2.采购代理机构：桂林建银工程造价咨询有限公司

联系人：林丽雪；联系电话：0771-2082262（转809） 传真：0771-2082262（转802）

联系地址：南宁市桂雅路11号麒麟商务大厦B单元606

3.政府采购监督管理部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

联系电话：0771-5331544

联系地址：南宁市桃源路69号/530023

**十五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。**

桂林建银工程造价咨询有限公司

2018年9月21日