|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **是否接受进口产品** | **单位** | **数量** | **规格/型号（L长×W宽×H高）mm及主要指标说明** | **是否为核心产品** |
| 1 | 边台 | 否 | 延米 | 728 | L\*750\*850；全钢结构；20mm陶瓷板台面 | 是 |
| 2 | 边台吊柜 | 否 | 延米 | 289.23 | L\*300\*600；全钢结构 | 是 |
| 3 | 中央台 | 否 | 延米 | 287.75 | L\*1500\*850；全钢结构；20mm陶瓷板台面 | 是 |
| 4 | 中央台吊柜 | 否 | 延米 | 94.80 | L\*500\*600；全钢结构 | 是 |
| 5 | 中央台试剂架 | 否 | 延米 | 116.00 | L\*400\*500；钢制结构，玻璃层板；单层 | 否 |
| 否 | 延米 | 125.90 | L\*400\*900；钢制结构，玻璃层板；两层 | 否 |
| 6 | 水盆（中） | 否 | 套 | 161 | 550\*450\*350；高密度PP材质 | 否 |
| 7 | 龙头 | 否 | 套 | 161 | 三口龙头；鹅颈龙头，主体加厚铜质 | 否 |
| 8 | 滴水架 | 否 | 套 | 90 | 500\*700；PP基板，PP滴水棒 | 否 |
| 9 | 洗眼器 | 否 | 套 | 89 | 单口台式；主体加厚铜质；带PP防水盖 | 否 |
| 10 | 塔式电源盒 | 否 | 个 | 1406 | 单面；PP材质塔式盒 | 否 |
| 11 | 否 | 个 | 748 | 双面；PP材质塔式盒 | 否 |
| 12 | 电源插座 | 否 | 个 | 2154 | 5孔插座；常规220V、10A | 否 |
| 13 | 电源配线 | 否 | 米 | 7539.00 | 3\*2.5平方；含穿线管；衔接电源插座 | 否 |