**附件**

1、配置要求

1.1 四元梯度泵（连续可变冲程、集成脱气机，配置柱塞清洗附件）4套；

1.2 自动进样器（耐压800bar）4套；

1.3 可降温帕尔贴制冷柱温箱4套；

1.4 紫外检测器3套、二极管阵列检测器1套；

1.5 色谱工作软件4套；

1.6 C18 色谱柱4根（4.6x150mm，4um），PEEK 管线（1.5m）×4；连接接头（2PK）×8；过滤白头 (5PK)×4；样品瓶（蓝盖，200只）×4；两通×4；

1.7 电脑：台式电脑（i5 以上 8G 内存，1T硬盘，21英寸以上显示器）4台；打印机4台，等。