附件1

苏玛罐

**1.用途**

用于环境空气、应急监测、室内环境气体样品和工业场所空气中VOCs的定量采集

**2.技术指标**

2.1.内壁经过经过熔融硅-涂覆惰性化处理，惰性涂层厚度范围：≥150～1000埃。

2.2.阀门:采用多重密封阀不锈钢材质，具有软镍中的刀口密封设计和外围的氟橡胶O圈设计进行双层气密性保障。

2.3 罐采样体积：6L和15L