**地下流体动力学实验室设备购置项目（一期）(第二批）公开招标公告**

中国仪器进出口集团有限公司(以下简称“招标代理”)受中国地震局地壳应力研究所(以下简称“采购人”)的委托就地下流体动力学实验室设备购置项目（一期）(第二批）的相关货物和服务进行国内公开招标，邀请合格投标人提交密封投标文件。

项目编号**：**19CNIC021708081

项目名称：地下流体动力学实验室设备购置项目（一期）(第二批）

项目简介：为建立精准智能地震灾害监测预警系统，采购分布式光纤应变调制解调器、皮米级激光干涉仪和空心包体应力计，满足高精度高空间分辨率的应变、位移和地应力观测要求，可有效提高地震断裂带应变、位移和地应力观测精度，进而提升应对地震灾害的能力建设。

1. 招标内容：投标人必须对所投包内的全部货物和服务进行报价。投标人超过所投包预算的报价将导致投标被拒绝。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 采购内容 | 采购数量（套） | 简要技术指标 | 交货时间/地点 | 预算  （万元） | 备注 |
| 01 | 1、在线观测气体质谱仪 | 2 | （1）整机设计，内置真空系统和四级质谱分析仪；（2）双检测器，配置双分流涡轮分子泵；（3）内置铂金微孔,不锈钢毛细进样管进样系统,最高耐受温度 200度,可实现 5x10-7 mbar 真空，（4）重量小于 36kg，便于移动；（5）实时诊断报错功能；（6）采用TCP/IP Ethernet 通讯接口。 | 采购合同签订后3个月内将全部中标设备交货至采购人指定地点。 | 240 | 接受进口设备投标 |
| **★**2、多功能离子色谱仪 | 1 | （1）双系统多功能离子色谱系统，可进行并列分析，一针进样，同一个样品中的阴离子、阳离子同时分析并得到检测结果；（2）浓度范围：0.1-100mM；（3）浓度步进：0.01mM；（4）最大操作压力:≥5000psi；（5）梯度精度：＜0.2%；（6）梯度准确度：＜0.15%；（7）检测器分辨率：≤0.00238nS/cm；（8）检测器耐受最大压力：≥10Mpa；（9）在线密封圈自动清洗系统，采用独立流路，可与分析同步进行；（10）同品牌的阴、阳离子分离柱及保护柱，色谱柱采用聚合物基质，耐受pH 0-14的工作范围。 |

**注:上表中标注★的为该包的核心产品。**

 二、投标人资格要求

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供相应证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）国家法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、投标人为进口设备代理商的，除满足上述第1和第2条中的要求外，还须提供生产制造厂家出具的针对本次投标项目的代理授权函。

4、本次招标不允许联合体投标。

三、招标文件购买时间、地点和办法

购买时间及招标公告期限：自本项目招标公告在“中国政府采购网”发布之日起至2019年5月6日，每日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30（北京时间，法定节假日除外）。只有购买本招标文件的投标人才具有参与投标的权利。

地点：北京市西直门外大街六号，中仪大厦615房间。

售价：招标文件售价每包600元人民币，招标文件售后不退。如需邮购，须加付EMS费50元人民币,并按下述地址汇款，汇款单上应注明汇款用途、所购招标编号，然后将汇款单复印件、购买文件须提供的材料、购买单位名称、详细通讯地址、邮编、电话、传真及联系人等信息传真给招标代理，招标代理收到报名传真、购买文件须提供的材料和标书款后将尽快以EMS方式将招标文件邮寄给购买单位。招标代理将不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责。**（注意：标书款不接受个人电汇，只能通过公对公账户转账或现场购买）**

**注购买招标文件时，需提供下列加盖公章的材料（复印件加盖投标人公章）：**

**1、法定代表人授权委托书（格式自拟）；**

**2、授权代表身份证复印件；**

**3、营业执照或法人证书；**

**上述文件仅供购买招标文件核实使用，投标人在投标文件中仍须按要求提供上述文件。**

四、接受投标文件时间、投标截止时间及开标时间

接受投标文件时间：2019年5月22日下午13：30-14：00分（北京时间）。

  投标截止及开标时间：2019年5月22日下午14：00分整（北京时间）。

逾期提交或所提交的投标文件不符合规定，恕不接受。

五、投标地点及开标地点：

北京市西直门外大街六号中国仪器进出口集团有限公司中仪大厦6层615第一会议室

届时请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表出席开标仪式。

六、凡对本次招标提出询问，请以信函或传真的形式与中国仪器进出口集团有限公司联系

采购人：中国地震局地壳应力研究所

地 址：北京市海淀区安宁庄路1号

联系人：高老师

电话：010-62842343

招标代理：中国仪器进出口集团有限公司

地 址：北京市西直门外大街六号，中仪大厦615房间，邮编：100044

联系人：潘先生 电话：010-88316694传真：010-88316233

电子邮箱：panzhiqiang@cnic.genertec.com.cn （请电汇购买标书的投标人将购买标书需要提供的资料扫描件以及标书款电汇单截图发送至此邮箱并提供负责人包括手机号码在内的有效联系方式。）

开户银行及帐号：

收款人：中国仪器进出口集团有限公司

开户银行：中国银行北京西城支行

帐号：335057595948