# 国家质检总局2017年专用仪器设备采购项目（招标编号：0702-1741CITC5M01）招标公告

政府采购项目名称：国家质检总局2017年专用仪器设备采购项目

招标编号：0702-1741CITC5M01

|  |
| --- |
| 采购人名称：国家质检总局 |
| 采购人地址：北京市海淀区马甸东路9号 |
| 采购人联系方式：010-82262074 |
| 采购代理机构名称：中国通用咨询投资有限公司 |
| 采购代理机构地址：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦 |
| 采购代理机构联系方式：010-63348490 010-63348489 |
| 招标内容：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **包名称** | **品目名称** | **要求提供的****相关证书** | **简要技术要求** | **备注** |
| 第一包 | 定量PCR分析仪 | A:定量PCR仪 | —— | \*检测通道：≥2 | 可以采购进口产品 |
| B:定量PCR仪 | \*检测通道：≥4 |
| C:定量PCR仪 | \*检测系统：光栅或滤光片分光和高灵敏度CCD检测装置或PMT或PDT |
| D:定量PCR仪 | \*半导体加热或空气浴加热方式，可以同时检测6种或以上不同的病毒或细菌 |
| E:恒温扩增PCR仪 | \*检测原理：环介导核酸等温扩增生物荧光或浊度检测技术 |
| F:便携式PCR仪 | \*设备移动后无需重新校准；\*设备重量不超过7kg，并配备专用的移动保护箱 |
| 第四包 | 全自动固相萃取仪 | A:多通道自动固相萃取仪 | —— | \*萃取模式：柱萃取模式 | 可以采购进口产品 |
| B:单通道自动固相萃取仪 | \*压力监测：注射泵内置压力感应器在线实时检测系统压力，过压自动停泵保护 |
| 第五包 | 加速溶解萃取仪 | A:快速溶剂萃取仪 | —— | \*萃取时间：小于或等于20分钟 |
| B:快速溶剂萃取仪 | \*使用1～33mL (多种规格可选)不锈钢萃取池 |
| C:快速溶剂萃取仪 | \*使用10～100 mL (多种规格)不锈钢萃取池可选 |
| 第六包 | 微波消化萃取仪 | A：微波消化萃取仪 | —— | \*微波发射频率2450MHZ |
| 第八包 | 蛋白质测定仪 | A:全自动定氮仪 | —— | \*回收率 ≥98.5% （1-200mgN） | 可以采购进口产品 |
| B:全自动定氮仪 | \*重复性 ≤0.5% |
| C:自动定氮仪 | \*自动定氮仪具有定量自动稀释、加碱、延时蒸馏，自动加接受液、蒸馏、自动滴定和消化管排空的功能（蒸馏滴定过程中无需手工操作） |
| 第十八包 | 微波消化器 | A：高压微波消化器 | —— | \*微波功率≥1600W 输出功率≥1300W | 可以采购进口产品 |
| B：高处理量高压微波消化器 | \*微波功率 ≥1700W 输出功率 ≥1400W |
| 第二十九包 | 碳硫元素测定仪 | A：碳硫元素测定仪 | —— | \*加热炉：高频炉：功率：≥2.0KW；频率：≥18MHz | 可以采购进口产品 |
| B：碳硫元素测定仪 | \*加热炉：电阻炉：功率：≥1.4KW |
| C：测硫仪 | \*检测方法：红外线吸收法 |

说明：（1）本次招标按品目招标、投标、评标、授标。（2）招标范围：包括以上货物的供应、运输、安装、调试、培训及售后服务。（3）交货时间及地点：由采购用户在签订合同时根据实际需求确定，投标人或其指定的分区销售代理商应按采购合同规定的时间、地点交货。（4）本项目供货资格有效期：自中标公告之日起至2018年5月31日止。 |
| 采购用途：质量监督检验检疫 |
| 招标项目的性质：政府采购 |
| 采购项目需要落实的政府采购政策：1. 鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品。
2. 鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。

3、扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。 |
| 投标资格要求：1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

 1）具有独立承担民事责任的能力； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6）法律、行政法规规定的其他条件。（2）本招标公告“招标内容”中“要求提供的相关证书”栏目有要求的，投标人应按规定提供相关证书；（3）投标产品为国外产品的，国外仪器设备制造商或代理商应在国内设有满足售后服务要求的服务网点、技术支持和条件；（4）货物制造商应通过ISO9001认证；（5）投标人如果为代理商，所投货物应具有制造商的授权；每个制造商每个包只能授权一个代理商参加投标，同时制造商失去投标资格；如果制造商同一个包授权多个代理商，则该制造商对该包所有授权均无效；（6）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）；（7）本次招标不接受联合体投标；（8）投标人应购买本项目招标文件。 |
| 招标文件发售时间：即日起到2017年4月28日下午16：00时 |
| 招标文件发售方式：1．投标人应登陆“国家质检总局部门集中采购项目管理系统”网址（<http://aqsiq.infosyss.com>），按照《购买招标文件操作指南》的程序完成注册手续及缴费手续后，将标书款发票或电汇底单图像（须说明购标公司名称、招标编号及包号）通过标书出售系统上传给采购代理机构，最多一个工作日后可自行下载招标文件。2．付款方式：（1）现金、支票：投标人前往通用技术大厦1层标书室（地址：北京市丰台区西三环中路90号）现场交款，领取标书款发票；（2）电汇和网银：投标人通过银行电汇标书款或通过网银汇款。投标人可于开标后前往通用技术大厦1层标书室领取标书款发票。3.标书室工作时间：上午9:00时至11:00时、下午14:00时至16:00时。 联系人：任举；电话：010-63348310。 |
| 招标文件售价：每包800元人民币，售后不退 |
| 投标软件使用培训和标前会：采购代理机构将召开投标软件使用培训和标前会，对招标文件进行答疑和对投标软件操作进行培训，澄清投标人提出的问题。请所有潜在投标人务必参加，以便进行培训操作。每个投标人只能委派1名人员参加。投标人可携带已下载安装投标软件和投标数据包的笔记本电脑在会场实际操作。召开时间：2017年4月24日下午13:30召开地点：通用技术大厦三层第一会议室（地址：北京市丰台区西三环中路90号） |
| 递交投标文件时间：2017年5月3日中午12:00时至下午14:00时 |
| 投标截止时间/开标时间：2017年5月3日下午14:00时 |
| 递交投标文件地点/开标地点：通用技术大厦三层第一会议室 |
| 评标方法和标准：综合评分法 |
| 招标公告期限：从公告之日起5个工作日 |
| 项目联系人：鲍蒙 张杰浩 |
| 联系方式：010-63348490 010-63348489 传真：010-63373561 |
| 备注：1、采购代理机构开户行: 账户名称：中国通用咨询投资有限公司开户行：中国银行总行营业部账号：7783500133482、本项目招标公告、更正公告、中标公告将在《中国政府采购网》（www.ccgp.gov.cn）公布。 |

**2017年4月12日**