**医疗设备采购项目招标公告**

 中国机电工程招标有限公司受通辽市科尔沁区第一人民医院委托，对下述货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

1. 项目名称：医疗设备采购项目
2. 招标编号：CMEETC-177DP117GG06
3. 项目性质：财政资金，预算金额为1520万元人民币。
4. 立项编号：科财购准字(电子）[2017]0114号
5. 用途：自用。
6. 采购内容：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 预算金额（万元） | 数量 | 主要参数 | 交货期 | 交货地点 |
| 1 | -80℃超低温冰箱 | 30 | 2 | 1.微电脑控制，控温精度1°C，大屏幕LED显示，观察方便。 | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 2 | 药品专用冷柜 | 15 | 3 | \*5、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼； | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 3 | 实验工作台（洁净工作台） | 5 | 1 | 9．凹盘式不锈钢工作台面，采用优质304不锈钢，便于收集废液和清洁消毒； | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 4 | 实验室空气净化机 | 10 | 1 | 噪音：≤48dB(A) | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 5 | 普通显微镜 | 20 | 2 | 2.1.7 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 6 | 多视野显微镜 | 60 | 1 | \*2.1.2 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤国际标准45mm | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 7 | 全自动荧光免疫分析仪 | 230 | 1 | \*2.2.1定标间隔 28天 | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 8 | 流水线式全自动酶联免疫工作站 | 50 | 1 | \*12.机械手功能:具有红外抓板检测，运行中不掉板 | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 9 | 全自动化学发光分析仪 | 73 | 1 | \*16.设置台面：样本、质控、试剂全部采用通用轨道式装载 | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 10 | 低速离心机 | 35 | 1 | \*2.1 转速范围：≥100至18,000 rpm，精度达±1 rpm; | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 11 | 全套肺功能测试系统 | 100 | 1 | \*3.一口气法弥散和一口气残气应同时测出，一口气弥散的样本量和死腔量 | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 12 | 一氧化氮呼气检测仪 | 20 | 1 | 采样方式：仪器在线直接采样（需一气呵成，适合4岁以上患者）； | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 13 | C13呼气监测仪 | 20 | 1 | 稳定性：在8小时内测量，C.V.不超过±2%。 | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 14 | 除颤仪 | 15 | 1 | 心率监护心率显示范围和精度：15次/分-300次/分 | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 15 | 心电图机 | 12 | 4 | \*2.1.6 采样率 每个电极/导联每秒采集8000个样本 | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 16 | 监护仪 | 15 | 2 | 操作模式：手动、自动、连续 | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 17 | 无创呼吸机 | 20 | 1 | \*1.3 平均容量保证压力支持功能AVAPS | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 18 | 急救车用转运床 | 15 | 1 | 9、配备舒适床垫≥10cm； | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 19 | 抢救床 | 20 | 1 | \*1 醒目荧光黄警示色 | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 20 | 耳鼻喉科检查台 | 55 | 1 | 8.分泌物吸引装置：可调节吸力大小; | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 21 | 全仓窄谱UVB（紫外线光疗仪） | 60 | 1 | \*1.光源：特种医用灯管≥42支； | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 22 | 皮肤色素疾病性激光 | 180 | 1 | \*6.激光激发方式：泵浦激光技术激发 | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 23 | 脉冲染料激光系统 | 180 | 1 | 能量密度：≥40J/cm2 | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 24 | 激光/强脉冲光治疗系统 | 70 | 1 | \* MED倍数及等级：≥9倍9级 | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 25 | CO2激光 | 15 | 1 | 10 聚焦光斑直径：0.1-0.4mm； | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 26 | 光子治疗仪 | 180 | 1 | 5.重复频率：≥2Hz | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |
| 27 | 半导体理疗仪 | 15 | 1 | \*（1）激光波长： ≥650 nm(单一波长) | 合同生效后2个月内 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 |

4.投标供应商资格要求：

1) 投标人须符合《政府采购法》第二十二条规定；

2) 投标人必须是在中华人民共和国正式注册并年检合格的独立企业法人地位的制造商或经制造商授权的经销商；

3) 投标人应提供中华人民共和国医疗器械经营许可证；

4) 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5) 投标人应提供会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或新设企业当年验资报告的复印件（加盖提供报告单位的公章），或开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明；

6） 各设备资质详见第七章该类设备技术规格；

7) 本次投标不接受联合体投标。

5.招标文件售价：每套人民币800元/套；若邮购，每份加收人民币50元。招标文件售后不退。

6.购买招标文件时间和地点：

时间：2017年06月15日起至2017年06月22日止，每日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30（北京时间，节假日除外）

地点：中国机电工程招标有限公司（北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座南塔14层）

报名者须持单位授权书、生产厂家授权书、投标产品注册证、经办人身份证、营业执照原件及复印件（加盖单位公章）购买招标文件。

7.投标截止时间：2017年07月05日09:30整（北京时间），逾期送达或未交纳投标保证金的投标文件恕不接收。

8.开标时间：2017年 07月 05 日09:30整（北京时间）。

9.投标、开标地点：中国机电工程招标有限公司开标大厅

10.凡对本次招标提出询问，请按照招标文件的规定与中国机电工程招标有限公司联系。

地　　址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座南塔14层

邮　　编：100048

联 系 人：姜先生

电　　话：010-88018616

传　　真：010-88018617/18/19

电子信箱：jiangda1010@vip.sina.com

开 户 名：中国机电工程招标有限公司

开户银行：中国工商银行北京四道口支行

账 号：0200049319201123031

采 购 人：通辽市科尔沁区第一人民医院

地 址：通辽市科尔沁大街328号

联 系 人：徐老师

联系方式：0475-2987111