**招标项目内容**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **设备名称** | **数量（台套）** | **交货地点** | **分包预算金额（万元）** | **备注** | **是否接受进口产品** |
| 包1 | 快速单分子多通道检测系统 | 1 | 重庆海关红黄路办公区16楼 | 200.00 | 与微流体单分子样本制备仪联用，主要用于病毒、细菌、物种成分、过敏源等的精准定量检测。 | 是 |
| 微流体单分子样本制备仪 | 1 | 与快速单分子多通道检测系统联用，主要用于病毒、细菌、物种成分、过敏源等的精准定量检测。 | 是 |
| 包2 | 超微量核酸蛋白检测仪 | 1 | 重庆海关红黄路办公区16楼 | 142.80 | 主要用于核酸样本的含量测定。 | 是 |
| 全自动轮转式切片机 | 1 | 重庆市沙坪坝区土主中路199号附1-61行政服务中心一号楼3楼 | 用于中药材显微鉴别、植物物种鉴定、组织结构特征观察时的切片制样 | 是 |
| 冷热水供水系统 | 1 | 重庆市江北区海尔路318号 | 洗衣机、电热水器安规检测 | 否 |
| 快热式热水器水压试验装置 | 1 | 快热式热水器安规检测 | 否 |
| 抽油烟机温升测试装置 | 1 | 抽油烟机安规检测 | 否 |
| 电器设备安规测试系统 | 1 | 电器设备安规检测 | 否 |
| 多功能信号发生器 | 1 | 电器设备安规检测 | 否 |
| LCR表 | 1 | 电器设备安规检测 | 是 |
| 防紫外性能测试仪 | 1 | 重庆海关红黄路办公区6楼 | 用于纺织品及功能性服装等的透湿性能的检测 | 否 |
| 水份蒸发速率检测仪 | 1 | 用于纺织品及功能性服装的吸湿速干性能的检测 | 否 |
| 液态水份传递性能测试仪 | 1 | 用于纺织品及功能性服装的吸湿速干性能的检测 | 否 |
| 静水压仪 | 1 | 用于纺织品及功能性服装的防水性能的检测 | 否 |
| 透湿量仪 | 1 | 用于纺织品及功能性服装等的透湿性能的检测 | 否 |
| 包3 | 药品稳定性实验箱 | 1 | 重庆市永川区中山路街道兴龙湖二支路3号4楼 | 40.1 | 药品包装材料相容性研究需要进行稳定性实验、光照实验用。 | 否 |
| 测试转台 | 1 | 重庆市江北区海尔路318号 | 显示器能效检测 | 否 |
| 水浴恒温摇床 | 1 | 重庆海关红黄路办公区17楼 | 食品中维生素等项目恒温水浴皂化 | 是 |
| 真空烘箱 | 1 | 重庆海关红黄路办公区15楼 | 用于真空条件下测定水分。 | 否 |
| 光学暗房 | 1 | 重庆市江北区海尔路318号 | 显示器能效检测 | 否 |
| 数控多通道全自动移液器 | 1 | 重庆海关红黄路办公区6楼 | 主要用于缩短纺织品、皮革等产品的甲醛含量、pH值测定的前处理过程 | 否 |
| 电导率仪 | 1 | 主要用于实验室检测用三级水、一级水水质电导率日常监测和定期检查。 | 是 |
| 强对流烘箱 | 1 | 重庆海关红黄路办公区17楼 | 食品中水分测定 | 是 |
| 玻璃器具用干燥器 | 1 | 玻璃器皿干燥 | 否 |
| 电加热板 | 1 | 食品灰分灰化，样品加热处理 | 否 |
| 全自动熔点仪 | 1 | 重庆海关红黄路办公区16楼 | 兽药样品熔点测定 | 是 |
| 恒温恒湿箱 | 1 | 重庆海关红黄路办公区6楼 | 用于纺织品、鞋类、洗涤用品等样品前处理 | 否 |
| 包4 | 说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel说明: pixel洗衣机能效测试系统 | 1 | 重庆市江北区海尔路318号 | 150.00 | 洗衣机能效测试 | 否 |
| 恒温供水系统 | 1 | 洗衣机能效测试 | 否 |
| 波轮参比机 | 1 | 洗衣机能效测试 | 否 |
| 滚筒参比机 | 1 | 洗衣机能效测试 | 是 |
| 光电反射率仪器 | 1 | 洗衣机能效测试 | 是 |
| 负载布 | 1 | 洗衣机能效测试 | 否 |
| 污染布 | 1 | 洗衣机能效测试 | 否 |
| 专用洗涤剂 | 1 | 洗衣机能效测试 | 否 |
| 热水器能效测试工装 | 1 | 热水器能效测试 | 否 |
| 照度计 | 1 | 显示器能效测试 | 是 |
| 转台 | 1 | 显示器能效测试 | 否 |
| 暗房 | 1 | 显示器能效测试 | 否 |
| 支架 | 1 | 显示器能效测试 | 否 |
| 测功机智能测试系统 | 1 | 电动工具性能测试 | 否 |
| 包5 | 缩水率试验机 | 1 | 重庆海关红黄路办公区6楼 | 84.00 | 用于织物、服装或其它纺织品进行洗涤后的尺寸稳定性测试，包括洗涤后外观、洗后扭曲率、缩水率检测等检测试验 | 否 |
| 耐日晒色牢度试验仪 | 1 | 用于纺织品、床上用品等产品的耐光色牢度、耐光汗色牢度检测试验 | 是 |
| 旋转蒸发仪 | 1 | 用于纺织品禁用偶氮染料、四氨基偶氮苯、富马酸二甲酯等化学浓缩前处理 | 是 |
| 立式去污机 | 1 | 用于洗衣粉、洗涤剂等洗化用品去污力检测前处理 | 否 |
| 包6 | 高温堆码装置 | 2 | 重庆市涪陵新城区大鹅居委6号6组 | 60.00 | 用于危险化学品包装高温堆码试验 | 否 |
| 包7 | 气相色谱-热能分析仪 | 1 | 重庆海关红黄路办公区17楼 | 150.00 | 食品中农兽药残留、添加剂、非法添加物、真菌毒素等的检测前处理 | 是 |