**招标公告**

|  |
| --- |
| **项目概况**[农理科综合创新基地实验台柜采购项目](http://jyzb.jiaoyi365.com/zfcg/xmgl/javascript%3AshowBJData%28%27%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E9%87%87%E8%B4%AD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E4%BF%A1%E6%81%AF%27%2C%27/zfcg/xmgl/gongCheng_View.html%27%2C%27null%27%2C%276d539d9d-ba52-4016-95bb-e24a4338c8fc%27%29%22%20%5Co%20%22%E5%8D%8E%E4%B8%AD%E7%A7%91%E6%8A%80%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E8%80%81%E5%9B%BE%E4%B9%A6%E9%A6%86%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%8C%96%E6%94%B9%E9%80%A0%E9%87%87%E8%B4%AD%E9%A1%B9%E7%9B%AE)的潜在投标人应在阳光招采电子招标投标交易平台（网址：[http://www.yangguangzhaocai.com/）获取招标文件，并于2022年](http://www.yangguangzhaocai.com/%EF%BC%89%E8%8E%B7%E5%8F%96%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%8C%E5%B9%B6%E4%BA%8E2022%E5%B9%B4)4月24日09时30分（北京时间）前递交投标文件。 |

**一、项目基本情况：**

1.项目编号：ZB0101-2203-ZCHW0250

2.项目名称：[农理科综合创新基地实验台柜采购项目](http://jyzb.jiaoyi365.com/zfcg/xmgl/javascript%3AshowBJData%28%27%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E9%87%87%E8%B4%AD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E4%BF%A1%E6%81%AF%27%2C%27/zfcg/xmgl/gongCheng_View.html%27%2C%27null%27%2C%276d539d9d-ba52-4016-95bb-e24a4338c8fc%27%29%22%20%5Co%20%22%E5%8D%8E%E4%B8%AD%E7%A7%91%E6%8A%80%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E8%80%81%E5%9B%BE%E4%B9%A6%E9%A6%86%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%8C%96%E6%94%B9%E9%80%A0%E9%87%87%E8%B4%AD%E9%A1%B9%E7%9B%AE)

3.预算金额：1480万元

4.最高限价（如有）：1480万元。

5.采购需求：详见附件。其他具体内容详见招标文件第三章项目技术、服务及商务要求。

6.合同履行期限：交货期：合同签订后60天内完成配送、安装、调试，并达到验收标准。质保期：验收合格后整体质保5年，其中实验台台面质保15年。交货地点：华中农业大学指定地点。

7.本项目不接受联合体投标。

**二、投标人的资格要求：**

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单（以开标当日代理机构查询结果为准）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4.对投标人和投标货物的特定资格条件要求：/。

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：本政府采购项目**非**专门面向中小企业，即小微企业参与本项目可享受政府采购中小企业扶持政策，本项目企业划分标准所属行业为“工业”（投标人需提供相应中小企业声明函）。

**三、获取招标文件：**

1.拟参加本项目的投标人须在阳光招采电子招标投标交易平台（以下简称“电子交易平台”）（网址：http://www.yangguangzhaocai.com/）登录“企业控制台”入口免费注册（具体操作详见电子交易平台---[操作指南](http://www.yangguangzhaocai.com/sv.aspx?TypeId=37&FId=t8:37:8)---交易主体注册指南、投标人线上支付购买招标文件操作指南）；

2.在电子交易平台完成注册后，请于2022年4月2日至2022年4月12日17:00时止（北京时间，法定节假日除外），通过互联网登录电子交易平台“投标人”入口，在“**政府采购**”版块付费下载招标文件，500元/份（包），售后不退。联合体响应的，由联合体牵头人下载招标文件。未按规定获取招标文件的，其投标文件将被否决；

3.本项目非全流程电子标，投标人无需办理CA数字证书；

4.使用电子交易平台时遇到的各类操作问题，如：注册及文件下载等技术问题咨询电话010-86392341（工作日:08:30-19:30；节假日:09:30-18:00)；

5.注册进度查询、密码修改问题咨询电话：027-87272708；

6.对本项目的具体业务问题，请向采购代理机构项目经理进行咨询。

**四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点：**

1.投标文件递交截止时间及开标时间：2022年4月24日09时30分（北京时间）；

2.投标人应在响应截止时间前到开标现场递交密封的投标文件。接收投标文件地址：湖北国华项目管理咨询有限公司（武昌区中北路109号中铁1818中心10楼）3号会议室。

3.凡是购买了招标文件但决定不参加投标的潜在投标人，请在开标截止3日前以书面形式通知采购代理机构。若该项目因参与投标的投标人不足3家而进行重新招标的，未予书面通知的潜在投标人将可能被限制重新参加该项目的投标。

**说明：招标文件要求投标人现场递交投标文件或样品的，投标人应充分考虑到目前因新冠疫情导致的交通延误、进入办公场所的验码、排队测温登记等因素，合理安排行程以保证按时抵达开标场所并递交投标文件。**

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜：**

1.信息发布媒体

1.1中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）

1.2湖北国华项目管理咨询有限公司官网（<http://www.hbghzb.com/>）

1.3阳光招采电子招标投标交易平台（<http://www.yangguangzhaocai.com/>）

2.质疑：投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法定代表人或其授权代表签名、加盖单位公章），并附相关证据材料。

3.政府采购相关政策执行：落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：**

1.采购人信息

名 称：华中农业大学

地 址：武汉市洪山区狮子山街一号

联系方式：许老师027-87282631

2.采购代理机构信息

名 称：湖北国华项目管理咨询有限公司

地 址：武汉市武昌区中北路109号中铁1818中心10楼

3.项目联系方式

项目联系人：周梦伊、宋黎明、汪树新、余轶菲、王刚

电 话：027-87272718

电子邮箱：669333446@qq.com

**采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 是否接受进口产品 | 单位 | 数量 | 主要规格（W\*L\*H） | 交货期 | 是否为核心产品 |
| 1 | 中央台 | 否 | 延米 | 1155.7 | w\*1500\*850；全钢结构;≥20mm陶瓷台面 | 合同签订后60天内完成配送、安装、调试，并达到验收标准 | 是 |
| 2 | 中央台 | 否 | 延米 | 248 | w\*1000\*850;全钢结构;≥20mm陶瓷台 | 是 |
| 3 | 中央台 | 否 | 延米 | 62.2 | w\*1100\*850;全钢结构;≥20mm陶瓷台面 | 是 |
| 4 | 中央台 | 否 | 延米 | 102.5 | w\*1200\*850;全钢结构;≥20mm陶瓷台面 | 是 |
| 5 | 边台 | 否 | 延米 | 80.33 | w\*600\*850;全钢结构;≥20mm陶瓷台面 | 是 |
| 6 | 边台 | 否 | 延米 | 120.06 | w\*700\*850;全钢结构;≥20mm陶瓷台面 | 是 |
| 7 | 边台 | 否 | 延米 | 1906.03 | w\*750\*850;全钢结构;≥20mm陶瓷台面 | 是 |
| 8 | 边台 | 否 | 延米 | 11.4 | w\*800\*850;全钢结构;≥20mm陶瓷台面 | 是 |
| 9 | 无柜体仪器台 | 否 | 延米 | 188.00  | w\*750\*850;钢架结构;≥20mm陶瓷台面，无下柜体 | 否 |
| 10 | 仪器台1 | 否 | 延米 | 4.50  | w\*600\*850;钢架结构;≥20mm陶瓷台面，有下柜体 | 否 |
| 11 | 仪器台2 | 否 | 延米 | 433.00  | w\*750\*850;钢架结构;≥20mm陶瓷台面，有下柜体 | 否 |
| 12 | 可移动双层不锈钢台 | 否 | 台 | 9 | 2000\*750\*850;304不锈钢材质 | 否 |
| 13 | 不锈钢边台 | 否 | 延米 | 18.2 | w\*750\*850;304不锈钢材质 | 否 |
| 14 | 中央台试剂架 | 否 | 延米 | 1102.5 | W\*400\*900;钢制结构，玻璃层板；两层 | 否 |
| 15 | 边台试剂架 | 否 | 延米 | 17.4 | W\*300\*750;钢制结构，玻璃层板；两层 | 否 |
| 16 | 边台吊柜 | 否 | 延米 | 744.2 | W\*300\*600;全钢结构； | 否 |
| 17 | 活动柜 | 否 | 个 | 39 | 500\*750\*850;全钢结构;≥20mm陶瓷台面 | 否 |
| 18 | 水盆（中） | 否 | 套 | 251 | 550\*450\*350;高密度PP材质 | 否 |
| 19 | 水盆（大） | 否 | 套 | 158 | 800\*450\*350;高密度PP材质 | 否 |
| 20 | 不锈钢水盆 | 否 | 套 | 7 | 1000\*550;水槽式，304不锈钢材质 | 否 |
| 21 | 龙头 | 否 | 套 | 409 | 三口龙头;鹅颈龙头，主体加厚铜质 | 否 |
| 22 | 不锈钢龙头 | 否 | 套 | 7 | 单口龙头;304不锈钢材质 | 否 |
| 23 | 滴水架 | 否 | 套 | 318 | 500\*400;实芯基板，PP滴水棒 | 否 |
| 24 | 洗眼器 | 否 | 套 | 287 | 单口台式;主体加厚铜质；带PP防水盖 | 否 |
| 25 | 中央台挡水板 | 否 | 块 | 25 | L\*100mm;实芯材质或有机玻璃板，另三周贴12防水边 | 否 |
| 26 | 功能柱 | 否 | 个 | 337 | 300\*150\*H;全钢结构； | 否 |
| 27 | 解剖台 | 否 | 台 | 9 | 1800\*900\*850;304不锈钢材质，台面开排水口，无龙头和水盆 | 否 |
| 28 | 讲台 | 否 | 台 | 26 | 800\*600\*H;全钢结构;≥20mm陶瓷台面 | 否 |
| 29 | PP药品柜 | 否 | 个 | 336 | 850\*400\*1800;PP材质 | 否 |
| 30 | 阶梯样品柜 | 否 | 个 | 10 | 850\*400\*1800;全钢结构 | 否 |
| 31 | 标本柜 | 否 | 个 | 16 | 1200\*450\*H;全钢结构 | 否 |
| 32 | 塔式电源盒 | 否 | 个 | 1204 | 单面;PP材质塔式盒 | 否 |
| 33 | 塔式电源盒 | 否 | 个 | 258 | 双面;PP材质塔式盒 | 否 |
| 34 | 实验凳 | 否 | 把 | 1080 | 实木方凳;榉木，榫卯工艺 | 否 |
| 36 | 实验凳 | 否 | 把 | 2738 | 螺旋升降;凳面直径≧300mm,凳面PU发泡，电镀五爪脚架，尼龙固定脚钉）。 | 否 |
| 37 | 电源插座 | 否 | 个 | 8379 | 5孔插座;常规220V、10A | 否 |
| 38 | 电源配线 | 否 | 米 | 28950 | 3\*2.5平方;含穿线管;衔接电源插座 | 否 |
| 39 | 电源配线 | 否 | 米 | 10150 | 3\*6平方;含穿线管;衔接电源插座 | 否 |
| 40 | 桥架 | 否 | 米 | 1210 | 200\*100\*1.2mm镀锌板 | 否 |
| 41 | 桥架 | 否 | 米 | 3100 | 75\*50\*1.0mm镀锌板 | 否 |